BLACK BAY 31/36/39/41 S&G

**ブラックベイコレクションから、完全に刷新されたスチール＆イエローゴールドモデルが登場。4つのサイズ展開、固定ベゼル、セルフ調整可能の5列リンクブレスレットを備え、すべてマニュファクチュール キャリバーを搭載する。**

ブランド不動のコレクションに美意識をプラスするブラックベイ 31/36/39/41 S&G。ポリッシュ仕上げのイエローゴールドを引き立てる丸みを帯びたケースは、チューダーを象徴するツールウォッチの世界を背景に、ユニセックスでシック、そして洗練された新領域に足を踏み入れている。チューダー ムーブメントのラインナップに新たに加わったMT5201を含むマニュファクチュール キャリバーを搭載するこれらのモデルは、洗練性を極めた時計製造技術の最先端から誕生したのである。すべてのサイズにおいて、チューダーが独自開発したセルフ調整可能の“T-fit”クラスプを採用している。

**KEY POINTS**

1. ３１、36、39、41mm、ポリッシュ＆サテン仕上げのスチール＆イエローゴールド製ケース、ベゼルにダイヤモンドをセットしたモデルも用意
2. サンレイサテン仕上げのブラックまたはシルバーダイアル
3. 1969年に登場したチューダーのダイバーズウォッチの象徴である「スノーフレーク」針、スイスのスーパールミノヴァ®コーティング(グレードA)
4. COSC認証かつシリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール キャリバー MT5201(31mm)、MT5400(36mm)、MT5602（39ｍｍ）、ＭＴ５６01（41ｍｍ）
5. スチール＆イエローゴールド製５列リンクブレスレット、チューダー独自の“T-fit”アジャスティングシステム付き
6. 5年間の国際保証

**A CASE MADE OF CURVES AND SPARKLES**

ブラックベイ 31/36/39/41 S&Gのケースは洗練されたスマートな曲線を描き、確固たるブラックベイの美学を映し出している。磨き上げられたケース側面は緩やかに膨らみを帯び、新たに設計されたリューズがそこにぴったりと沿う。また、これまでマットな質感を生み出すためにサテン仕上げを採用していたイエローゴールドにはポリッシュ加工が施され、ブラックベイコレクションでは新しいアプローチを実現。３１、３６、３９ｍｍサイズでは、ベゼルにダイヤモンドをあしらったモデルも揃う。

**TUDOR MANUFACTURE CALIBRES**

新型キャリバー MT5201の登場により、チューダーの自動巻マニュファクチュール ムーブメントのラインナップは大型（MT56）、中型（MT54）、そして小型（MT52）の３ファミリー構成となった。マニュファクチュール キャリバー MT5201は、小径ケースの時計への搭載を想定して今回新たに開発された。

堅牢性、耐久性、信頼性そして精度を兼ね備えたこのムーブメントは、2ヶ所で固定されたトラバーシングブリッジによって支持される可変慣性テンプと、非磁性のシリコンバランススプリングを有している。またチューダー マニュファクチュール キャリバーはスイス公認クロノメーター認定(COSC)を受けているが、その性能はCOSCが定める認定基準を凌ぐチューダー独自の厳しい精度基準に沿っている。

その他の特筆すべき特徴は、大型および中型マニュファクチュール キャリバーが誇る約70時間のパワーリザーブ。それは金曜日の夜に腕時計をはずし、月曜日の朝に身に着けたときに再びゼンマイを巻く必要がないことを意味する。小型マニュファクチュール キャリバー MT5201は、約50時間のパワーリザーブを備える。

**FIVE-LINK BRACELETS AND CLASP WITH RAPID ADJUSTMENT**

ブラックベイ ３１/３６/39/41 S&Gでは新しい5列リンクのスチール＆イエローゴールド製ブレスレットを採用。さらに、セルフサイズ調整を可能にする“T-fit”アジャスティングシステムを装備し、工具不要の簡単な操作で着用者自身が8mmの長さを５段階で調節することができるようになったのだ。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、ブラックベイ 31/36/39/41 S&Gのダイアルは1950年代のチューダー ダイバーズウォッチから着想を得ている。1969年のカタログに登場したモデルにみられた「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインや、チューダーの初期ダイバーズウォッチを彷彿とさせるプロテクターなしのリューズやケース形状と言った要素を見出すことができるだろう。

伝統を感じさせる佇まいに現代的な機械式時計の要素が混ざり合い、ブラックベイは誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその70年にせまる歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージといえるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。これまでの経験と類まれなる品質を生み出すためのノウハウの蓄積により、チューダーは2020年1月1日以降に購入されたすべての商品に5年間の国際保証を適用している。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは独自の価値とともに洗練されたスタイルと、確かな信頼性を約束する機械式時計を提供するスイスの時計ブランドである。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが｢チューダー（The Tudor）」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、ヘリテージ、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、2015年以来、多様な機能を搭載した機械式マニュファクチュールムーブメントモデルを世に送り出している。

**REFERENCES 79603, 79613, 79643, 79653, 79663, 79673, 79683**

**CASE**

3１、3６、3９、41 ｍｍ スチール製ケース

ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

イエローゴールド製 または ダイヤモンドセットのイエローゴールド製ベゼル

**WINDING CROWN**

イエローゴールド製スクリュー式リューズにチューダーローズのレリーフ

**DIAL**

ブラック または シルバー

**CRYSTAL**

サファイアクリスタル（フラット）

**WATERPROOFNESS**

100 ｍ（３３０フィート）

**BRACELET**

スチール＆イエローゴールド製ブレスレット、ポリッシュ＆サテン仕上げ

スチール製“T-fit”アジャスティングシステム付きクラスプ＆セーフティキャッチ

**MOVEMENT**

ＣＯＳＣ取得のマニュファクチュール キャリバー MT５201（３１ｍｍ)、ＭＴ５４００（３６ｍｍ）、ＭＴ５６０２（３９ｍｍ）、ＭＴ５６０１（４１ ｍｍ）

両方向回転ローター搭載の一体型機械式自動巻ムーブメント

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

センター配置の時針、分針、秒針

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性シリコンバランススプリング

振動回数： 28,800/ 時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

20.0 mm (MT5201)

30.3 mm (MT5400)

31.8 mm (MT5602)

33.8 mm (MT5601)

**THICKNESS**

5 mm (MT5201、 MT5400)

6.5 mm (MT5602、 MT5601)

**JEWELS**

26石（ＭＴ５２０１）

27 石 (MT5400)

25 石 (MT5602、MT5601)

**POWER RESERVE**

約50時間（ＭＴ５２０１）

約70時間（ＭＴ５４００、ＭＴ５６０２、ＭＴ５６０１）