BLACK BAY 31/36/39/41 S&G

**帝舵表Black Bay系列又添新作，選用黃金與鋼材質，搭配固定外圈，共有四種尺寸可選，均搭載帝舵表原廠機芯，配備五鏈節錶帶及快速調節帶扣。**

Black Bay 31, 36, 39 & 41 S&G(碧灣型31、36、39及41黃金鋼款) 腕錶為Black Bay系列注入全新獨特美學風格，特別採用弧形錶殼，黃金部分經磨光處理，在審美語言上與品牌經典功能腕錶呈現出微妙差異，演繹更精緻百搭、中性時髦的格調。新款腕錶均搭載多款帝舵表原廠機芯，包括最新引入的型號MT5201，彰顯品牌精益求精的前衛製錶技術。腕錶配備的五鏈節錶帶更是舒適佩戴的最佳保障。錶帶同步搭配帝舵表「T-fit」帶扣，便於快速調節。

**特點**

1. 磨砂及磨光鋼錶殼，316L鋼及黃金款，直徑31、36、39或41毫米，可選配鑲鑽外圈
2. 黑色或銀色錶面
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠機芯MT5201型（31毫米）、MT5400型（36毫米）、MT5602型（39毫米）、MT5601型（41毫米），獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲
5. 316L鋼及黃金五鏈節錶帶，搭配帝舵表「T-fit」帶扣，便於快速調節
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**曲線與光芒塑造全新錶殼**

Black Bay 31, 36, 39 & 41 S&G腕錶推出精緻孤形錶殼，以此回應Black Bay系列的經典美學理念。新錶款無論尺寸，均採用磨光圓拱形側面設計，搭配新款弧形上鏈錶冠，突顯柔和輪廓，盡顯迷人曲線。新款腕錶所搭配磨光黃金錶圈及錶冠更是首次引入Black Bay系列，此前，同系列錶款的貴金屬部分均以磨砂處理的方式，呈現啞面效果。此外，直徑31、36及39錶款亦可選配鑲鑽外圈，別緻細節為腕間聚焦矚目光芒。

**帝舵表原廠機芯**

在全新推出帝舵表原廠機芯MT5201後，帝舵表現有三個自動上鏈機芯系列 ─ 大型（MT56）、中型（MT54）及小型（MT52）。其中，帝舵表原廠機芯MT5201型專為尺寸較小的腕錶研發。

帝舵表原廠機芯內部採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固、耐用、可靠且精準。同時，機芯配備非磁性矽游絲，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。

在帝舵表原廠機芯中，大型及中型系列的另一顯著特點為長達約70小時的動力儲備，讓佩戴者可以「週末無

憂」，換言之，如果在週五晚上脫下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新調校時間。小型機芯MT5201的動力儲備則約為50小時。

**五鏈節錶帶及快調帶扣**

Black Bay 31, 36, 39 & 41 S&G腕錶均搭配316L鋼及黃金五鏈節錶帶與堅固可靠的316L鋼帶扣，並配備帝舵表「T-fit」快調長度裝置。該裝置設置五處孔位，佩戴者無需使用工具便可快速進行精細調校，在帶扣上的調校長度可達8毫米，格外便捷實用。

**BLACK BAY精髓**

受1950年代帝舵潛水錶經典美學風格的啟發，Black Bay系列在錶面設計上融入了廣大藏家耳熟能詳、名為「雪花」的棱角形指針。採用這種特色指針的錶款曾出現在品牌1969年產品目錄中。而無保護裝置的上鏈錶冠與別緻的錶殼特點，更令人聯想起第一代帝舵潛水錶。

Black Bay系列巧妙融合品牌傳統美學與當代製錶工藝。旗下腕錶並非單純復刻經典錶款，而是凝聚了帝舵表逾六十年潛水錶製作精髓，時至今日仍在錶壇雄踞一席之地。新款腕錶更融入新復古風設計概念，無論在製作工藝、可靠堅固還是細節整飾方面，均遵循更為嚴格的製錶要求。

**帝舵表保用條款**

為實現製造傑出腕錶的願景，漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯．威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 註冊了「The TUDOR」商  
標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）、1926及Royal（皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79603、79613、79643、79653、79663、79673、79683**

**錶殼**

磨光及磨砂316L鋼錶殼，直徑31、36、39或41毫米

**外圈**

黃金或黃金鑲鑽外圈

**上鏈錶冠**

黃金旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌

**錶面**

黑色或銀色錶面

**鏡面**

平面藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達100米(330呎)

**錶帶**

磨光及磨砂黃金鋼錶帶，配精鋼「T-fit」摺扣及保險扣

**機芯**

機芯型號 帝舵表機芯MT5201型(31毫米)、MT5400型(36毫米)、MT5602型(39毫米)、MT5601型(41毫米)(COSC)

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

集成式結構

**精準**

瑞士官方天文台認證(COSC)天文台精密時計

**功能**

中央時針、分針及秒針

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

頻率：每小時28,800次(4赫茲)

**總直徑**

20.0 毫米 (MT5201)

30.3 毫米 (MT5400)

31.8 毫米 (MT5602)

33.8 毫米 (MT5601)

**厚度**

5 毫米 (MT5201、MT5400)

* 1. 毫米 (MT5602、MT5601)

**寶石數量**

26 顆 (MT5201)

27 顆 (MT5400)

25 顆 (MT5602、MT5601)

**動力儲備**

動力儲備約50小時

(MT5201) 動力儲備約70小時 (MT5400、MT5602、MT5601)