THE BLACK BAY CHRONO “PINK”: CELEBRATING THE DARING SPIRIT

**大胆さの表現方法は限りない。チューダーアンバサダーの勇猛果敢な精神から生まれたブラックベイ クロノのニューモデルもそのひとつであり、特別だ。ピンクダイアルは予想外だろうか。しかし、型にとらわれないことはDNAに刻まれたチューダーらしさである。それこそが、チューダーのラインナップにこの大胆なデザインが採用された理由なのだ。**

ジロ・デ・イタリアのリーダーがピンクジャージを着ることに迷いはない。功成り名を遂げたライダーは、ピンクを纏うことに誇りを感じる。デイヴィッド・ベッカムはインテル・マイアミCFを立ち上げた際、チームのデザインにひときわ目立つピンクを採用した。ジェイ・チョウはピンクを身に着け、やがてそれが彼の象徴となり、彼のフォロワーなら誰もがそれを知っている。チューダーアンバサダーたちは意図してピンクを着用している。勇猛果敢に挑むことは常識を覆すことであると知っている。彼らにとって、ルールは存在しないのだ。ブラックベイ クロノ ピンクは万人向けではないかもしれないが、製造される数も少ない。ブラックベイ クロノはこの新色ダイアルが発表される以前から冒険心溢れる時計だった。ブランド初のクロノグラフ、オイスターデイト モデルが発表された1970年以来、チューダーはモータースポーツの世界と密接な繋がりを持つ時計を製造してきた。また1954年以来、チューダーのプロフェッショナル ダイバーズウォッチも絶えず進化を遂げてきた。ブラックベイ クロノは、スポーツ クロノグラフにこれらの伝統をシームレスに融合し、コントラストの際立つサブカウンター、高性能自動巻きマニュファクチュール キャリバー、コラムホイール構造、垂直クラッチを備える。ブラックベイ クロノ ピンクはメインストリーム向けではなく、生産数はごく少数となる。

**KEY POINTS**

1. 41 mm、サテンブラッシュド仕上げの316Lステンレススチール製ケース、316Lステンレススチール製固定ベゼル、タキメーター目盛りを備えブラックのアルマイト加工ベゼルインサート
2. コントラストの際立つサブカウンター付きドーム型ピンクダイアル
3. 1969年に登場したチューダー ダイバーズウォッチの象徴のひとつである「スノーフレーク」針、グレードAのスイス製スーパールミノバ®発光塗料
4. COSC認証かつシリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール クロノグラフ キャリバー MT5813、約70時間のパワーリザーブ、コラムホイール構造と垂直クラッチ
5. ステンレススチール製5列リンクブレスレット、チューダー独自の“T-fit”アジャスティングシステム付きクラスプ
6. 5年間の国際保証、登録や必須点検は不要

**THE SPIRIT OF ASPHALT AND SEA**

ブラックベイの美学に忠実なブラックベイ クロノは、1969年以来チューダーのダイバーズウォッチのアイコンとなっている有名な「スノーフレーク」針を採用し、2つのブラックサブカウンターが配され、最適な視認性を確保するために磨きがかけられたドーム型ピンクダイアルを備える。初期のチューダー クロノグラフに着想を得て、45分カウンターと6時位置にカレンダーを備えるダイアル。41 mmのスチール製ケースを舞台に、ブラックベイラインの特徴である、サテンブラッシュドとポリッシュ仕上げ、そして面取りされたラグとチューダーローズが刻印されたリューズが存在感を示す。チューダーならではの細部に至るこだわりの典型であるステンレススチール製プッシャーのデザインは、初期のチューダーのクロノグラフから着想を得ている。ブラックのアルマイト加工インサートとタキメーター目盛りを備えたステンレススチール製固定ベゼルが、このスポーティクロノグラフの外観と機能を演出している。

**STEEL BRACELET WITH “T-FIT” CLASP**

この新しいブラックベイ クロノは、ステンレススチール製5列リンクブレスレット、チューダー独自の“T-fit”アジャスティングシステム付きクラスプを備えている。工具不要の簡単な操作で、着用者自身が8 mmの長さを5段階で調節することができるようになっている。クラスプにもセラミックのボールベアリングが採用され、クラスプの作動に心地よい触感をもたらすのに加え、スムーズに確実に留めることができる。

**THE MANUFACTURE CHRONOGRAPH CALIBRE MT5813**

ブラックベイ クロノに搭載されているマニュファクチュール クロノグラフキャリバー MT5813は、時、分、秒、クロノグラフ、日付機能を備えている。他のチューダーのマニュファクチュール キャリバー同様、特徴的な仕上げが施されている。モノブロックのタングステン製ローターはオープンワークで細部にサンドブラストを伴うサテン仕上げ、ブリッジとメインプレートはサンドブラスト表面とレーザー装飾が交互に施されている。

約70時間のパワーリザーブと耐磁性シリコンバランススプリングを誇るマニュファクチュール クロノグラフキャリバー MT5813は、スイス公認クロノメーター検査協会（COSC）の認定を取得しており、この独立機関が設定した基準を上回る性能を備えている。その認定ではケーシングされていない状態のムーブメントで日差の平均を-4秒から+6秒の間で許容しているが、チューダーは腕時計として組みあげた状態で日差-2、+4秒という、より高い基準を達成している。機能性の高いムーブメントはチューダーが掲げる伝統的な時計製造の下で作り上げられ、精巧なコラムホイールメカニズムと垂直クラッチを備える。チューダーの品質哲学に則り、すべてのチューダーの製品と同様に数々の過酷なテストによって保証された類い稀なる堅牢性と精度を保つ。

クロノグラフ マニュファクチュールキャリバー ブライトリング 01 をベースに、チューダーが開発した高精度調速機構を組み込み独自の仕上げが施されたこのムーブメントは、機械式ムーブメントのデザインと製造のノウハウを共有することを選んだ両ブランドの永続的な協力体制から誕生した。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、このブラックベイ クロノは1969年のカタログに初登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインを採用している。ブラックベイ ラインは、クラシックな美学と最先端のウォッチメイキングとの奇跡の出会いから誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその70年の歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージと称されるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**5 DECADES OF TUDOR CHRONOGRAPHS**

1970年、チューダーは自社初のクロノグラフ、オイスターデイトを発表した。堅牢性と機能性を兼ね備えたその時計のユニークなデザインは、鮮やかな色使い、野球のホームベースのような形をした五角形のアワーマーカー、45分カウンター、6時位置の日付表示などを特徴とする。モータースポーツの世界ですぐに採用されたこのモデルは、チューダーが以来改良を重ねてきた50年以上に渡るテクニカルなクロノグラフの道を切り開いた。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。この経験、そして自社の時計の優れた品質に対する自信に裏打ちされ、チューダーはすべての自社製品に5年間の国際保証を適用している。この保証は、時計の登録や定期的な点検を必要とせず、譲渡も可能である。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間に1回程度を推奨している。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練された美しさ、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理者が「チューダー（The Tudor）」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、1926、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。

**REFERENCE 79360N-0019**

**CASE**

41 mm 316Lステンレススチール製ケース、ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

316Lステンレススチール製固定ベゼル、ブラックのアルマイト加工インサート、シルバーカラーのマーカー付きタキメーター目盛り

**WINDING CROWN**

316Lステンレススチール製スクリュー式リューズにチューダーローズのレリーフ

316Lステンレススチール製スクリュー式プッシャー（2時＆4時）

**DIAL**

ピンク、ブラックのカウンター、ドーム型

6時位置に日付表示

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200 m (660 ft）防水

**BRACELET**

316Lステンレススチール製5列ブレスレット、ポリッシュ＆サテン仕上げ、チューダー独自の“T-fit”クイックアジャストクラスプ

**MOVEMENT**

クロノグラフ機能を搭載したマニュファクチュール キャリバー MT5813

両方向回転ローター搭載の機械式自動巻クロノグラフムーブメント

**POWER RESERVE**

約70時間

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

（スイス公認クロノメーター検査協会）

**FUNCTIONS**

センター配置の時針、分針

中央にクロノグラフ秒針

45分積算カウンター（3時位置）

スモールセコンド（9時位置）

瞬時に変わる日付表示（6時位置）、禁止時間帯なし

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性シリコンバランススプリング

振動回数：28,800 / 時（4 Hz）

**TOTAL DIAMETER**

30.4 mm

**THICKNESS**

7.23 mm

**JEWELS**

41石