**BLACK BAY CHRONO S&G**

**コラムホイールと垂直クラッチを採用したマニュファクチュール自動巻ムーブメントを搭載したクロノグラフモデルに、新たにS&G（スチール＆ゴールド）が登場。**

1970年に発表された、チューダー初のクロノグラフであるプリンスオイスターデイトクロノグラフ以来、チューダーはモータースポーツの世界と密接な繋がりを持つ。その一方で1954年以来、プロフェッショナルダイバーズウォッチも絶えず進化を遂げてきた。この新しいブラックベイ クロノS&G は、ブラックベイのデザインにモータースポーツの象徴であるクロノグラフという要素を加え、スポーティーなデザインの中で、その水陸の伝統を見事に融合することに成功している。

**THE SPIRIT OF LAND AND SEA**

1969年以来チューダーの象徴でもある「スノーフレーク」針を取り入れることでブラックベイの美学に忠実でありながら、このS＆Gモデルはドーム型ダイアルとくぼみを持たせたカウンター、シャンパンカラーが作り出すコントラストにより高い視認性を実現した。チューダーが作り出すクロノグラフの伝統に則り、6時位置にカレンダーを配したデザイン。41㎜のスリムなスチール製ケースとイエローゴールドのプッシャーは初期のチューダーのクロノグラフから着想を得ている。イエローゴールド製の固定ベゼルにはブラックのアルマイト加工のインサートが施され、タキメーターが時計の表情をよりエレガントかつスポーティに演出している。

**THE MANUFACTURE CHRONOGRAPH CALIBRE MT5813**

約70時間のパワーリザーブと、耐磁性シリコン・バランススプリングを備えており、スイス公認クロノメーター認定を取得しているマニュファクチュール クロノグラフ キャリバー MT5813。この精巧で機能性の高いムーブメントがブラックベイ クロノS&Gに備わっている。チューダーが持つ時計製造の伝統の下で作り上げられ、精巧なコラムホイールメカニズムや垂直クラッチを備えており、他の製品と同様に類まれなる堅牢性と精度を持つ。このムーブメントはブライトリングのマニュファクチュールキャリバーである「Breitling 01」とチューダーの高い技術が組み合わさり、まさに2つのブランドの叡智が合わさることで誕生したものだ。

**BRACELET, JACQUARD OR BUND STRAP**

ファブリックストラップはチューダーの象徴の一つである。それは150年以上も家族経営により続いている、フランスのサン・テティエンヌの伝統あるパスメントリー（飾り紐）会社により、古い織機を使用してひとつひとつ

丁寧に作られたものだ。本モデルに採用したストラップもそのひとつである。またスチール＆イエローゴールド製のブレスレットを選ぶことも可能で、このリベットブレスレットは1950～60年代のアーカイブから着想を得たものである。ブレスレットのサイドにみられるリベットヘッドと段のついたブレスレットの組み方がデザインにアクセントを与える。そしてもうひとつの選択肢として、レザーストラップも選択可能。美しいステッチ、そしてクラスプとのコントラストは1970年代のモータースポーツの精神を感じさせる。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、このクロノS&G モデルのダイアルは1950年代のダイバーズウォッチから着想を得ている。1969年のカタログに登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインや、初期のチューダーのダイバーズウォッチにみられる大きなリューズなど、特徴的なデザインを採用。その結果として、伝統を感じさせる気配に現代的な機械式時計の要素が混ざり合い、ブラックベイが誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその60年の歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージともいえるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

REFERENCE 79363N

**CASE**

41mm スチール製ケース

ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

イエローゴールド製固定ベゼル

マットブラックのアルマイト加工

ディスクイエローゴールドの

マーキング付きタキメーター

**WINDING CROWN**

イエローゴールド製スクリュー式

リューズチューダーローズの

レリーフ

イエローゴールド製スクリュー式

プッシャー（2時&4時位置）

**DIAL**

ブラック（シャンパンカラーの

カウンター）ドーム型

日付表示(6時位置）

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200 m (660 フィート）

**BRACELET**

スチール＆イエローゴールド製

リベットブレスレット、ポリッシュ

＆サテン仕上げまたはレザー

ストラップ、フォールディング

クラスプ＆セーブティキャッチ付

またはファブリックストラップ＆

バックル

MOVEMENT

**CALIBRE**

マニュファクチュール

キャリバーMT5813 (COSC)

両方向回転ローター搭載の

機械式自動巻ムーブメント

**PRECISION**

COSCによるスイス公認

クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

時針、分針

クロノグラフの秒針

クロノグラフの45分積算

カウンター(3時位置）

スモールセコンド(9時位置）

瞬時に変わる日付(6時位置）

秒停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンワ

耐磁性シリコン•バランス

スプリング

振動回数： 28,800/ 時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

30.4mm

**THICKNESS**

7.23mm

**JEWELS**

41 石

**POWER RESERVE**

約70時間