**BLACK BAY CHRONO S&G**

**L’elegante cronografo della linea Black Bay in acciaio e oro giallo, dotato di Calibro di Manifattura a carica automatica con ruota a colonne e frizione verticale, si inscrive nella più pura tradizione dei segnatempo sportivi.**

TUDOR produce orologi legati al mondo dei motori sin dalla presentazione del suo primo cronografo, l’Oysterdate, nel 1970. Allo stesso modo, dal 1954 a oggi TUDOR ha costantemente perfezionato i suoi modelli subacquei professionali. Il modello Black Bay Chrono S&G riunisce queste due tradizioni in un cronografo sportivo e di classe allo stesso tempo, dotato di contatori a contrasto e di un movimento automatico di Manifattura ad alte prestazioni, con ruota a colonne e frizione verticale.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

1. Cassa satinata e lucida in acciaio 316L e oro giallo, di 41 mm di diametro, con lunetta fissa in oro giallo, disco in alluminio anodizzato nero con scala tachimetrica
2. Quadrante bombato nero opaco <i>grené</i> o color champagne con finitura <i>soleil</i>, con contatori circolari a contrasto
3. Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento fosforescente Swiss Super‑LumiNova® di grado A
4. Calibro cronografo di Manifattura MT5813 certificato dal COSC, con spirale del bilanciere in silicio, autonomia di 70 ore, ruota a colonne e frizione verticale
5. Tre bracciali disponibili: cinturino in tessuto jacquard nero, cinturino a polsino in cuoio invecchiato marrone scuro o bracciale rivettato in acciaio 316L e oro giallo
6. Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni periodiche obbligatorie

**LO SPIRITO DELLA TERRA E DEL MARE**

Fedele all’estetica del Black Bay, il Black Bay Chrono S&G adotta le famose lancette “Snowflake”, segno distintivo degli orologi subacquei del Marchio dal 1969, per garantire una visibilità immediata sul quadrante bombato. Disponibile in due versioni, nero opaco o color champagne con finitura <i>soleil</i>, il quadrante ospita due contatori concavi nei colori a contrasto, ossia rispettivamente color champagne e nero opaco, per una leggibilità ottimale. I contatori presentano una finitura perlata. Come nella prima generazione di cronografi TUDOR, sono presenti un contatore 45 minuti e un datario posizionato a ore 6. Le caratteristiche essenziali del Black Bay si ritrovano nella cassa in acciaio e oro giallo di 41 mm di diametro. In linea con l’attenzione al dettaglio caratteristica del Marchio, il design dei pulsanti in oro giallo è ispirato alla prima generazione di cronografi TUDOR. La lunetta fissa in oro giallo con disco in alluminio anodizzato nero dotato di scala tachimetrica completa l’estetica straordinaria di questo cronografo sportivo.

**CINTURINO IN TESSUTO JACQUARD, BRACCIALE IN ACCIAIO E ORO O CINTURINO A POLSINO**

Il cinturino in tessuto è una delle caratteristiche distintive di TUDOR, che nel 2010 è stata tra i primi marchi orologieri a prevederlo tra le opzioni disponibili per i suoi segnatempo. Realizzato secondo un metodo tradizionale sugli ottocenteschi telai jacquard dell’azienda Julien Faure, nella regione francese di St‑Etienne, è unico per qualità della fattura e vestibilità. Nel 2020 TUDOR ha celebrato i dieci anni di collaborazione con l’azienda Julien Faure, fondata centocinquant’anni fa. La collaborazione ha avuto inizio con il lancio dell’Heritage Chrono, primo modello TUDOR dotato di cinturino in tessuto creato dalla manifattura francese, a Baselworld 2010.

Per il modello Black Bay Chrono S&G, TUDOR ha selezionato un cinturino nero tessuto dagli artigiani di Julien Faure. Una seconda opzione è il bracciale in acciaio e oro giallo ispirato ai bracciali rivettati pieghevoli prodotti da TUDOR negli anni ’50 e ’60. Quei bracciali divennero celebri per i rivetti di attacco delle maglie visibili ai lati del bracciale. Le maglie avevano inoltre una caratteristica forma rastremata. Oggi questi due dettagli estetici sono stati integrati nel nuovo modello, che beneficia dei moderni metodi di fabbricazione a maglie piene ed elementi con finitura a laser che richiamano gli storici rivetti. Infine, in omaggio alle corse automobilistiche degli anni ’70, il Black Bay Chrono S&G offre anche una terza opzione: un cinturino a polsino in cuoio invecchiato marrone scuro con impunture écru e chiusura pieghevole in acciaio.

**MOVIMENTO CRONOGRAFO DI MANIFATTURA MT5813**

Il movimento di Manifattura MT5813 che anima il modello Black Bay Chrono S&G offre l’indicazione dell’ora, dei minuti e dei secondi, funzioni cronografiche e datario. Presenta la finitura caratteristica di tutti i Calibri di Manifattura TUDOR. Il suo rotore in tungsteno monoblocco è a vista e satinato con dettagli sabbiati, mentre i ponti e la platina hanno superfici sabbiate e lucide alternate e decorazioni a laser.

Con un’autonomia di 70 ore e spirale del bilanciere in silicio, il movimento cronografo di Manifattura MT5813 è certificato “Cronometro” dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri) e le sue prestazioni superano gli standard definiti da questo organismo indipendente. Laddove, infatti, il COSC ammette una variazione media di -4 e +6 secondi nella marcia giornaliera di un orologio rispetto all’ora assoluta nel singolo movimento, TUDOR richiede ai propri movimenti una variazione compresa tra -2 e +4 secondi nell’orologio completamente assemblato. Questo movimento ad alte prestazioni, con ruota a colonne e frizione verticale, è il risultato della più sofisticata tradizione orologiera. La sua solidità e affidabilità, garantite da svariati e rigorosi test cui sono sottoposti tutti i prodotti del Marchio, confermano la filosofia TUDOR: proporre orologi di qualità.

Elaborato a partire dal Calibro cronografo di Manifattura Breitling 01, con un organo regolatore di alta precisione sviluppato da TUDOR e finiture esclusive questo movimento è il frutto di una duratura collaborazione tra i due Marchi, che hanno scelto di unire le rispettive competenze nella progettazione e produzione di alcuni movimenti meccanici, in modo che entrambi possano beneficiarne.

**L’ESSENZA DEL BLACK BAY**

Come tutti i modelli della linea Black Bay, il Black Bay Chrono S&G riprende le lancette “Snowflake” dalla caratteristica forma spigolosa, apparse per la prima volta nel catalogo del Marchio del 1969. Tutt’altro che semplici riproduzioni di modelli classici, gli orologi della famiglia Black Bay combinano sottilmente elementi estetici tradizionali con l’arte orologiera contemporanea. Pur mantenendosi assolutamente moderni, riassumono l’esperienza quasi settantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei. Malgrado la loro apparenza neo‑vintage, le tecniche di produzione, la robustezza, l’affidabilità, la durevolezza e la precisione, così come la qualità delle loro finiture, superano gli standard del settore.

**CINQUANT’ANNI DI CRONOGRAFI TUDOR**

Nel 1970 TUDOR presenta il suo primo cronografo, l’Oysterdate. Orologio robusto e funzionale, l’Oysterdate si distingue per l’originalità del design, caratterizzato da colori vivaci, indici delle ore pentagonali che ricordano la forma del piatto del campo da baseball, contatore 45 minuti e datario a ore 6. Utilizzato immediatamente dal mondo dei motori, apre la strada a oltre 50 anni di cronografi tecnici che TUDOR ha continuato costantemente a perfezionare.

**LA GARANZIA TUDOR**

Sin dalla sua creazione da parte di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua aspirazione a creare segnatempo eccezionali, TUDOR non ha mai smesso di produrre gli orologi più robusti, duraturi, affidabili e precisi che esistano al giorno d’oggi. Forte di quest’esperienza e certa della qualità dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni per tutti i suoi prodotti. Questa garanzia non richiede di registrare l’orologio né di sottoporlo a revisioni periodiche ed è trasferibile.

**IL MARCHIO TUDOR**

TUDOR è un marchio pluripremiato di orologeria svizzera che offre orologi caratterizzati da uno spiccato senso dello stile, una straordinaria affidabilità e un rapporto qualità‑prezzo senza eguali. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta da Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Nel 1946 istituì ufficialmente la società Montres TUDOR SA per produrre orologi con la stessa filosofia di qualità di Rolex, ma ad un livello di prezzo più accessibile. Grazie alla loro robustezza e accessibilità, nel corso della loro lunga storia gli orologi TUDOR sono stati scelti da alcuni tra i più coraggiosi protagonisti dell’avventura sulla terra ferma, in cielo, sott’acqua e sui ghiacci. Oggi la collezione TUDOR comprende modelli emblematici quali Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal. Dal 2015 TUDOR presenta inoltre modelli con movimenti meccanici di Manifattura dotati di diverse funzioni e di prestazioni superiori.

**REFERENZA 79363N**

**CASSA**

Cassa in acciaio 316L, 41 mm, finitura lucida e satinata

**LUNETTA**

Lunetta fissa in oro giallo con disco in alluminio anodizzato nero opaco, scala tachimetrica e graduazioni dorate

**CORONA DI CARICA**

Corona di carica a vite in oro giallo con la rosa TUDOR in rilievo

Pulsanti a vite in oro giallo a ore 2 e 4

**QUADRANTE**

Nero con contatori color champagne o color champagne con contatori neri, bombato

Datario a ore 6

**VETRO**

Vetro zaffiro bombato

**IMPERMEABILITÀ**

Impermeabile fino a 200 m

**BRACCIALE**

Bracciale rivettato in acciaio 316L e oro giallo, finitura lucida e satinata, o cinturino in cuoio marrone scuro con polsino rimovibile, con chiusura pieghevole e fermaglio di sicurezza in acciaio, o cinturino in tessuto nero con fibbia ad ardiglione

**MOVIMENTO**

Calibro di Manifattura MT5813 con funzione cronografo

Movimento cronografo meccanico a carica automatica con rotore bidirezionale

**AUTONOMIA**

70 ore circa

**PRECISIONE**

Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC

(Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

**FUNZIONI**

Lancette delle ore e dei minuti al centro

Secondi cronografici al centro

Contatore cronografico 45 minuti a ore 3

Piccoli secondi a ore 9

Data istantanea con correzione rapida a ore 6

Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

**ORGANO REGOLATORE**

Bilanciere a inerzia variabile, taratura di precisione a vite

Spirale del bilanciere in silicio antimagnetica

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

**DIAMETRO TOTALE**

30,4 mm

**SPESSORE**

7,23 mm

**NUMERO DI RUBINI**

41 rubini