BLACK BAY CHRONO S&G

**Black Bay Chrono S&G（碧灣計時型黃金鋼款）腕錶搭載帝舵表自動上鏈機芯，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，時髦有型，更彰顯運動型腕錶的純粹傳統。**

自1970年推出首款計時腕錶Oysterdate以來，帝舵表一直致力研發並製造與賽車運動緊密相關的系列腕錶。潛同樣地，帝舵表亦不斷提升其專業潛水腕錶的品質，自1954年持續至今。Black Bay Chrono S&G腕錶秉承兩者的豐厚傳統，搭配對比鮮明的副計時盤、性能出眾的帝舵表自動上鏈機芯，並配備導柱輪以及垂直計時離合輪裝置，性能卓越，兼具運動氣息與時尚風範。

**特點**

1. 磨砂及磨光鋼錶殼，316L鋼及黃金款，直徑41毫米，黃金固定外圈，配黑色陽極氧化鋁測速計字圈
2. 圓拱形啞黑色或香檳色粒紋太陽光線效果磨砂錶面，搭配對比鮮明的圓紋副計時盤
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表計時機芯MT5813型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲，動力儲備長達70小時，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置
5. 三款錶帶設計可選：黑色提花織紋錶帶、深棕色仿古皮錶帶或鉚釘316L鋼及黃金錶帶
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**從陸地到海洋：一款腕錶，兩種精神**

Black Bay Chrono S&G腕錶忠實延續Black Bay系列的經典美學特色，保留了自1969年來即成為帝舵潛水腕錶標誌的著名「雪花」指針，與圓拱形錶面形成鮮明對比，確保清晰易讀。錶面備有兩款選擇，啞黑色或太陽光線效果磨砂香檳色。兩個內凹式副計時盤分別使用了對比顯著的香檳色或啞黑色，讀時效果更為理想。副計時盤飾有圓紋， 其中一個為45分鐘計時盤，日曆窗設於6點鐘位置，延續了初代帝舵計時腕錶的美學特色。直徑41毫米的黃金鋼錶殼則明顯保留了Black Bay系列的特點。另一處細節──黃金按鈕的設計靈感同樣來自第一代帝舵計時腕錶，彰顯品牌一貫以來精益求精的匠心精神。黃金固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，頗具運動感，令此款計時腕錶的外觀個性十足。

**提花織紋錶帶、黃金鋼錶帶或皮錶帶**

作為帝舵表的一大標誌特色，織紋錶帶的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成為最早使用織紋錶帶的製錶品牌之一。這種錶帶由法國聖艾提安（St-Etienne）地區一家名為朱利安•富爾（Julien Faure）的公司製作，採用十九世紀提花織機以傳統工藝編織而成，品質上乘，佩戴舒適。2020年，帝舵表與這家擁有150年歷史的企業迎來了合作十週年紀念。帝舵表於2010年巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會推出品牌首款配備該廠織紋錶帶的腕錶——Heritage Chrono（啟承計時腕錶），雙方由此展開密切合作。

Black Bay Chrono S&G腕錶配備的黑色織紋錶帶，由朱利安•富爾公司的專業匠人精心製作。同時亦備有黃金鋼錶帶款式，靈感源自帝舵表於1950至1960年代製造的摺疊鉚釘錶帶。鉚釘錶帶以獨具匠心的設計特色而著稱，錶帶兩側鏈節以鉚釘頭連接，呈現獨特的階梯形結構。該錶帶完美結合上述兩種美學特色，並以實心鏈節及激光加工的鉚釘頭，將現代製造工藝融入其中。此外，新款Black Bay Chrono腕錶亦可選配深棕色仿古皮錶帶，飾以淡褐色縫線，配備鋼摺扣，彰顯1970年代的賽車運動精神。

**帝舵表計時機芯MT5813型**

Black Bay Chrono S&G腕錶搭載帝舵表計時機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。機芯採用帝舵表原廠機芯的經典飾面。一體成型的鏤空鎢金屬自動陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板則以磨光及噴砂飾面相互交錯，點綴激光飾紋。

帝舵表計時機芯MT5813型配備矽游絲，動力儲備長達70小時，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2至+4秒之間。它以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。秉承帝舵表對品質的至高標準，此機芯堅固可靠，表現出眾。同時，帝舵表所有產品都需通過一系列嚴格測試，以確保每一枚腕錶的品質。

MT5813型機芯由百年靈01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，帝舵表匠心研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨，是帝舵表與百年靈長期合作的智慧結晶，雙方為特定機械機芯的設計製造潛心鑽研，通力合作，互相借鑒彼此的精湛工藝，體現了對機芯品質的不懈追求。

**BLACK BAY精髓**

一如Black Bay系列其他錶款，Black Bay Chrono S&G腕錶沿用帝舵潛水腕錶的標誌特色之一——棱角分明的「雪花」指針，此指針首次出現在品牌1969年的產品目錄中。Black Bay系列巧妙融合品牌傳統美學與當代製錶工藝。此系列的腕錶並非單純復刻經典錶款，而是凝聚了帝舵表近七十年的潛水腕錶製作精髓，時至今日仍在錶壇雄踞一席之地。新款腕錶更融入新復古風設計概念，無論在製作工藝、精準可靠、堅固耐用還是細節整飾方面，均擁有高於行業標準的出眾表現。

**帝舵計時腕錶問世五十年**

1970年，帝舵表推出了首款計時腕錶Oysterdate。這款腕錶堅固耐用，功能強大，設計亦別具匠心。其鮮明的配色、猶如棒球場本壘板的五角形鐘點標記、45分鐘計時盤與設於6點鐘位置的日曆窗均使這款腕錶獨具特色，問世後旋即得到賽車界的廣泛應用，為帝舵計時腕錶五十多年不斷進取的輝煌發展歷程奠定了基礎。

**帝舵表保用條款**

為實現製造傑出腕錶的願景，漢斯•威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯•威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）、1926及Royal（皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79363N**

**錶殼**

直徑41毫米，磨光及磨砂316L鋼錶殼

**外圈**

黃金固定外圈，配啞黑色陽極氧化鋁測速計字圈，鍍金刻度

**上鏈錶冠**

黃金旋入式上鏈錶冠
飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌

黃金旋入式按鈕位於2點鐘及4點鐘位置

**錶面**

圓拱形黑色錶面配香檳色計時盤，或圓拱形香檳色錶面配黑色計時盤

日曆窗位於6點鐘位置

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

鉚釘316L鋼及黃金錶帶，磨光及磨砂處理；或深棕色皮錶帶，配可拆卸軟墊、不銹鋼摺扣及保險扣；或黑色織紋錶帶，配帶扣

**機芯**

帝舵表機芯MT5813型，配備計時功能

雙向擺陀系統自動上鏈機械計時機芯

**動力儲備**

約70小時

**精準**

瑞士天文台認證（COSC）

天文台精密時計

**功能**

中央時針及分針

中央計時秒針

45分鐘小計時盤位於3點鐘位置

小秒針盤位於9點鐘位置

快調瞬跳日曆位於6點鐘位置，無調校日曆時間限制

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**寶石數量**

41顆