BLACK BAY CHRONO

**2020年に50周年を迎えたチューダーのクロノグラフ。その半世紀の歩みを経て、新たなブラックベイ クロノが誕生した。スチールのケースと2つのダイアルのデザインはそのままに、サブカウンターとダイアルのコントラストが美しい本モデルは、チューダーが持つクロノグラフの歴史をまさに体現しているのだ。**

1970年に誕生した、ブランドとして初のクロノグラフであるチューダー オイスターデイト。それ以降チューダーはモータースポーツと密な繋がりを持ち続けてきた。同様にチューダーのダイバーズウォッチも1954年から進化を続けている。その水陸両方の伝統がめぐり逢うことで生まれたモデルがブラックベイ クロノである。ダイアルとサブカウンターのコントラストが美しく、コラムホイールと垂直クラッチを備える高性能の*マニュファクチュール* キャリバーを搭載している。

**KEY POINTS**

1. 41mm、 316Lスチール製ケース、ポリッシュ＆サテン仕上げ、316Lスチール製固定ベゼル。ブラックのアルマイト加工インサート、タキメーター
2. 円形サブカウンターとのコントラストが美しいドーム型のマットブラックもしくはオパラインのダイアル
3. 1969年に登場したチューダーのダイバーズウォッチの象徴であるスノーフレーク針、スイスの蓄光性スーパールミノヴァコーティング
4. COSC認証で耐磁性シリコンバランススプリングを備える*マニュファクチュール* クロノグラフキャリバー MT5813、パワーリザーブは約70時間、コラムホイールと垂直クラッチ
5. ブラックジャカードファブリックストラップ、ブラックエイジドレザーストラップ、スチール製リベットブレスレットの3種類から選択可能
6. ５年間の国際保証

**THE SPIRIT OF EARTH AND SEA**

1969年以来チューダーのアイコンでもある「スノーフレーク」針を取り入れることでブラックベイの美学に忠実でありながら、本モデルはドーム型ダイアルとくぼみを持たせたカウンター、マットブラックとオパラインのコントラストにより高い視認性を実現した。チューダーが作り出すクロノグラフの伝統に則り、45分の積算カウンターを搭載し、6時位置にカレンダーを配したデザイン。他のブラックベイコレクションと同じく、サファイア風防の下部に施した巧みなカットにより洗練が加えられた41㎜のスチール製ケースを採用し、ムーブメントはリポジションされている 。またスチール製のプッシャーは初期のチューダーのクロノグラフから着想を得たものだ。スチール製の固定ベゼルにはブラックのアルマイト加工のインサートが施され、タキメーターが洗練されたクロノグラフとしてのスポーティな表情を演出している。

**JACQUARD-WOVEN STRAP, STEEL BRACELET OR CUFF**

ファブリックストラップはブランドのアイコンであり、チューダーは2010年にいち早くそれを採用して以来、常に先駆者であり続けている。フランスのサン・テティエンヌで150年以上家族経営を続けるジュリアン・フォール社によって、19世紀製の織機を用いて生み出されるファブリックストラップ。それは品質と快適さの両方を実現する唯一無二の存在である。2010年に初めてヘリテージ クロノのためにファブリックストラップを採用する前から続くパートナーシップは、類まれなるノウハウを生み出し、2020年で記念すべき10周年を迎えた。ブラックベイ クロノの特徴であるブラックのストラップのデザインは、チューダーの審美眼とジュリアン・フォール社のクラフツマンシップの結晶なのだ。また、本モデルにおいては50、60年代のモデルに着想を得たリベットをあしらったスチール製ブレスレットも選択可能。リベットヘッドはリンクを止めるためのパーツでブレスレットの側面に見られるデザインであり、リンクは階段構造になっている。この2つの特徴はソリッドリンクとチューダーがもつ技術が掛け合わさることによって誕生した。さらにもう一つの選択肢として、生成りのステッチを施しフォールディングクラスプを備えたブント付きエイジドレザーストラップも用意している。それは1970年代から受け継がれるモータースポーツとの繋がりを真に表しているものだ。

**THE *MANUFACTURE* CHRONOGRAPH CALIBRE MT5813**

ブラックベイ クロノに搭載された*マニュファクチュール* クロノグラフキャリバー MT5813は時針、分針、秒針とクロノグラフ機能、そして日付機能を備え、他のチューダーの*マニュファクチュール* キャリバー同様、特徴的な仕上げが施されている。一体鋳造のタングステン製ローターは透かしがあしらわれ、サンドブラスト加工が施されたサテン仕上げとなっている。ブリッジとメインプレートはサンドブラスト仕上げとポリッシュ仕上げで、レーザー加工によりデコレーションが施された。

約70時間のパワーリザーブと、耐磁性シリコンバランススプリングを備えており、スイス公認クロノメーター認定を取得しているチューダーの*マニュファクチュール* キャリバー。その認定ではムーブメントの状態で日差が-4秒から＋6秒を基準としているが、チューダーはさらにその上、腕時計として組みあげられた状態で日差が-2秒から+4秒というより高い基準を達成している。垂直クラッチとコラムホイールを搭載したMT5813においてもそれは同様であり、それは真に時計製造と向き合い続けてきた技術と伝統により実現したものだ。そして品質におけるブランドの哲学を体現した高い堅牢性と信頼性は、全製品に対して行われる厳しいテストによって保証されているのである。

このムーブメントはブライトリングのマニュファクチュールキャリバーである「Breitling 01」をベースにチューダーの高い技術が組み合わさり、まさに2つのブランドの叡智が合わさることで誕生したものだ。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、このブラックベイ クロノは1969年のカタログに登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインを採用している。伝統を感じさせる気配に現代的な機械式時計の要素が混ざり合い、ブラックベイは誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその70年の歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージといえるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**50 YEARS OF TUDOR CHRONOGRAPHS**

1970年に発表されたチューダー初のクロノグラフ、オイスターデイト。それは堅牢性と機能性はもちろんのこと、ブライトカラーと野球の「ホームベース」に似た五角形のアワーマーカーによるユニークなデザインがあしらわれ、45分積算カウンター、6時位置に日付表示を備えていた。そしてオイスターデイトはモータースポーツ界ですぐさま人気を博すことになる。チューダーのクロノグラフの歴史は2020年で50年を迎え、オイスターデイトは今もなお進化し続けるチューダーのクロノグラフの歴史の礎となったのである。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。これまでの経験と類まれなる品質を生み出すためのノウハウの蓄積により、チューダーは2020年1月以降に購入された製品に関して保証期間を5年間へと延長。また2018年7月1日から2019年12月31日までの間に購入された製品に関しては、18か月保証期間が延長され、3年6か月の保証期間となる。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間に 1回程度を推奨している。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは独自の価値とともに洗練されたスタイルと、確かな信頼性を約束する機械式時計を提供するスイスの時計ブランドである。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが｢チューダー（The Tudor）」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、ヘリテージ、ノースフラッグといった象徴的なモデルをラインナップし、2015年以来、多様な機能を搭載した機械式マニュファクチュールムーブメントモデルを世に送り出している。

**REFERENCE 79360N**

**CASE**

41mm スチール製ケース

ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

スチール製固定ベゼル

マットブラックのアルマイト加工ディスク

シルバーのマーキング付きタキメーター

**WINDING CROWN**

スチール製スクリュー式リューズ/チューダーローズのレリーフ

スチール製スクリュー式プッシャー（2時&4時位置）

**DIAL**

ブラック（シルバーカラーのカウンター）

もしくはオパライン（ブラックのカウンター）、ドーム型

日付表示(6時位置）

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200 m (660 フィート）

**BRACELET**

スチール製リベットブレスレット、ポリッシュ＆サテン仕上げ

または取り外し可能なブント付きレザーストラップ、

フォールディングクラスプ＆セーフティキャッチ

またはファブリックストラップ＆バックル

**MOVEMENT**

*マニュファクチュール* キャリバーMT5813 (COSC)

両方向回転ローター搭載の機械式自動巻ムーブメント

**POWER RESERVE**

約70時間

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

時針、分針、クロノグラフの秒針

クロノグラフの45分積算カウンター(3時位置）

スモールセコンド(9時位置）

瞬時に変わる日付表示(6時位置）

秒停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

耐磁性シリコンバランススプリング

振動回数： 28,800/ 時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

30.4 mm

**THICKNESS**

7.23 mm

**JEWELS**

41 石