BLACK BAY GMT S&G

**El emblemático modelo Black Bay GMT con Calibre de Manufactura GMT integrado también está disponible en una versión S&G (*Steel & Gold*, acero y oro) de colores cálidos y un toque nostálgico.**

El Black Bay GMT S&G es un modelo con múltiples husos horarios, con una complicación sumamente funcional que indica, además de la hora local, la hora en otras dos zonas horarias. Reconocible por su bisel giratorio graduado 24 horas con dos colores, que representan la noche y el día, el Black Bay GMT S&G también hace un sutil guiño estético a la historia de esta función relojera.

**ELEMENTOS CLAVE**

1. Caja satinada y pulida de 41 mm de diámetro fabricada en acero 316L y oro amarillo, con bisel giratorio bidireccional en oro amarillo y una pieza negra y marrón de aluminio anodizado como un distintivo de la función GMT
2. Esfera abombada, graneado negro mate
3. Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de submarinismo TUDOR introducido en 1969, con revestimiento luminiscente de grado A Swiss Super‑LumiNova®
4. Calibre de Manufactura MT5652, con certificado COSC y espiral de silicio, reserva de marcha de 70 horas
5. Tres diseños de brazalete para elegir: tejido de Jacquard negro, de cuero envejecido marrón o de acero 316L con remaches y oro amarillo
6. Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de mantenimiento

**TRES HUSOS HORARIOS**

En el modelo Black Bay GMT S&G, la hora de referencia queda marcada por una aguja «Snowflake» de forma angulosa, un distintivo estético de TUDOR, que completa una vuelta a la esfera cada 24 horas. La hora local está indicada por otra aguja «Snowflake» más corta, que se ajusta mediante la función de hora saltante, en ambos sentidos. La fecha, que se muestra en una apertura situada a las 3 h, va conectada a la aguja de la hora local de forma que al ajustar la hora y pasar medianoche en retrógrado, salta instantáneamente al día anterior. Un detalle muy práctico y técnico para el usuario. Gracias al bisel giratorio bidireccional graduado 24 horas y a la aguja 24 horas se puede marcar un tercer huso horario. En el disco de aluminio anodizado del bisel, las graduaciones para las doce horas del día están impresas en dorado en la sección marrón, y las de la noche en la sección negra.

**CALIBRE DE MANUFACTURA MT5652**

Para el modelo Black Bay GMT S&G, TUDOR desarrolló el Calibre de Manufactura MT5652 con función GMT integrada. Ilustra el proceso de desarrollo tecnológico propio de TUDOR, integrando funciones nuevas en sus movimientos de Manufactura gracias a una arquitectura flexible en lugar de añadir módulos adicionales. Este detalle, pequeño para algunos, es casi una obligación para los puristas del mundo de la relojería.

Su diseño garantiza resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión, igual que hace su volante de inercia variable, mantenido por un robusto puente transversal con dos puntos de fijación. Junto con su espiral de silicio amagnético, el Calibre de Manufactura MT5652 cuenta con la certificación de cronómetro por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC) y su rendimiento supera los estándares marcados por este instituto independiente. De hecho, aunque el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos en relación con el tiempo absoluto en un único movimiento, TUDOR insiste en alcanzar una variación de -2 +4 segundos en su funcionamiento cuando está completamente ensamblado.

Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha del Calibre de Manufactura MT5652 puede superar cualquier fin de semana; es decir, al ser de unas 70 horas, permite al usuario quitarse el reloj un viernes por la tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana sin tener que restablecerlo.

**BRAZALETE DE ACERO Y ORO O CORREA DE TEJIDO JACQUARD O CORREA DE CUERO**

La correa de tejido es uno de los rasgos distintivos de TUDOR que, en 2010, fue una de las primeras marcas de relojes en ofrecerlas con sus productos. Esta correa, que la empresa de Julien Faure elabora siguiendo un método tradicional en telares de Jacquard del siglo XIX en la región francesa de Saint‑Étienne, ofrece una calidad de fabricación y una comodidad extraordinarias. En 2020, TUDOR celebró el décimo aniversario de la colaboración con Julien Faure, una empresa con 150 años de tradición. La colaboración se inició con el lanzamiento del Heritage Chrono en Baselworld 2010. Fue el primer modelo con correa de tejido elaborada de manera artesana.

El modelo Black Bay GMT S&G presenta una correa negra con una banda beige elegida por TUDOR y elaborada por este tradicional artesano. También hay disponible una versión de este modelo provista de un brazalete de acero y oro amarillo inspirado en los brazaletes con eslabones de láminas plegadas y remaches fabricados por TUDOR en los años 50 y 60. Estos eran reconocidos por tener las cabezas de remache para fijar los eslabones visibles en un lateral del brazalete. Los eslabones presentaban también una estructura escalonada característica. Pueden apreciarse estos dos detalles estéticos en el brazalete actual, que también combina métodos de fabricación modernos con eslabones macizos y cabezas de remache con acabado en láser. Finalmente, el Black Bay GMT ofrece otra opción: una correa de cuero marrón con costuras claras y un cierre desplegable.

**LA ESENCIA DE BLACK BAY**

La línea Black Bay incorpora esferas inspiradas en los relojes de submarinismo TUDOR fabricados durante la década de 1950. Las agujas, conocidas con el nombre de «Snowflake», tienen una forma angulosa muy característica, de los modelos que aparecían en el catálogo de 1969 de la marca. Su corona sin protección y las características de su caja recuerdan a las primeras generaciones de relojes de submarinismo TUDOR.

La línea Black Bay es el resultado de la sutil combinación de estética tradicional y relojería contemporánea. Lejos de ser meros relanzamientos de los clásicos, aúna los más de sesenta años de relojes de submarinismo TUDOR al tiempo que permanecen plenamente actuales. Así, su diseño *neovintage* va acompañado de unas técnicas de fabricación y una fiabilidad, robustez y calidad de acabado que satisfacen los requisitos actuales más rigurosos.

**LA GARANTÍA TUDOR**

Desde que Hans Wilsdorf creó la marca en 1926, de acuerdo con su visión del reloj ideal, TUDOR ha creado siempre relojes con el máximo nivel posible de resistencia, durabilidad, fiabilidad y precisión. Gracias a esta experiencia y a la confianza en la calidad superior de sus relojes, TUDOR ofrece una garantía de cinco años para todos sus productos. Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de mantenimiento.

**ACERCA DE TUDOR**

TUDOR es una marca galardonada de relojería suiza que ofrece relojes mecánicos con un estilo sofisticado, fiabilidad probada y una exclusiva relación calidad‑precio. Los orígenes de TUDOR se remontan a 1926, cuando «The Tudor» fue registrada por primera vez en nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf. En 1946, fundó de manera oficial la empresa «Montres TUDOR S.A.» para fabricar relojes que respetaran la tradicional filosofía de calidad de Rolex a un precio más asequible. A lo largo de su historia, y gracias a su robustez, los relojes TUDOR han acompañado a algunos de los aventureros más audaces en sus aventuras por tierra, mar, aire y hielo. Hoy en día, la colección TUDOR incluye modelos emblemáticos como el Black Bay, Pelagos, 1926 y Royal. Desde 2015, TUDOR también ofrece modelos con Calibres mecánicos de Manufactura con numerosas funciones y un rendimiento excepcional.

**REFERENCIA 79833MN**

**CAJA**

Caja de acero de 41 mm, acabado pulido y satinado

**BISEL**

Bisel giratorio bidireccional de 48 muescas de oro amarillo con disco de aluminio anodizado graduado 24 horas en color marrón/negro mate

**CORONA**

Corona a rosca de oro amarillo, con la rosa de TUDOR en relieve, con tubo de corona circular de acero satinado

**ESFERA**

Negra, abombada

**CRISTAL**

Cristal de zafiro abombado

**HERMETICIDAD**

Hermético hasta 200 m

**BRAZALETE**

Brazalete de acero con remaches y oro amarillo, con acabado pulido y satinado, o correa de cuero marrón con cierre desplegable de acero y cierre de seguridad, o correa de tejido negra con banda beige y cierre de hebilla

**MOVIMIENTO**

Calibre de Manufactura MT5652 (COSC)

Movimiento mecánico de cuerda automática con rotor bidireccional

Construcción integrada

**PRECISIÓN**

Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros)

**FUNCIONES**

Hora saltante (segundo huso horario), 24 horas, minutos y segundos en el centro

Calendario instantáneo a las 3 horas sin gama no correctiva sincronizada en la manecilla de hora saltante

Función de parada del segundero para una puesta en hora precisa

**VOLANTE**

Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante

Espiral de silicio amagnético

Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz)

**DIÁMETRO TOTAL**

31,8 mm

**GROSOR**

7,52 mm

**RUBÍES**

28 rubíes

**RESERVA DE MARCHA**

Reserva de marcha de aprox. 70 horas