碧湾格林尼治型黄金钢款

**经典碧湾格林尼治型推出全新黄金钢款式，搭载具有多时区功能的帝舵表原厂机芯，拥有出色性能，温暖配色更添复古韵味。**

碧湾格林尼治型黄金钢款（BLACK BAY GMT S&G）腕表配备极为实用却又精密复杂的多时区功能，除常规显示所在地时间，还可同步显示其他两个时区时间。颇易辨识的24小时刻度双色旋转外圈可轻松区分昼夜，更巧妙融合精致美学特色，致敬多时区功能的发展历程。

**特点**

1. 磨砂及磨光钢表壳，316L钢及黄金款，直径41毫米，黄金双向旋转外圈，配黑色及棕色阳极氧化铝字圈以显示多时区功能
2. 圆拱形粒纹哑光黑色表盘
3. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，涂有A级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
4. 帝舵表原厂机芯MT5652型，获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝，动力储备长达70小时
5. 三款表带设计可选：黑色提花织纹表带、棕色仿古皮表带或铆钉316L钢及黄金表带
6. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**一款腕表 三地时间**

碧湾格林尼治型黄金钢款腕表配备帝舵表标志性的美学特色之一——棱角分明的“雪花”指针。较细长的一根指针标示出发地时间，每24小时环行表盘一周。较短的雪花指针则标示所在地时间，具有独立调时功能，可向前或向后调时。日历窗设在表盘3点钟位置，与标示所在地时间的指针相连，若逆向调时倒退至午夜前，日历随即瞬跳至前一天。此技术功能对佩戴者颇为实用。而第三地时间则通过24小时刻度双向旋转外圈搭配“24小时”指针共同显示。 阳极氧化铝字圈上以金色填充数字刻度，棕色底色的半圈代表日间12小时，黑色底色半圈则代表夜间时间。

**帝舵表原厂机芯MT5652型**

帝舵表原厂机芯MT5652型内置多时区功能，由帝舵表专为碧湾格林尼治型黄金钢款腕表研发。该机芯充分彰显帝舵表独到且高超的技术研发能力，采用可调整的机芯结构，无需增加额外组件，即可为机芯增添更多功能。此细节看似微不足道，但对于追求纯粹的制表品牌却至关重要。

机芯内部采取在惯性微调平衡摆轮两侧、以坚固的横夹板固定的方式，确保腕表坚固、耐用、可靠且精准。帝舵表原厂机芯MT5652型配备非磁性硅游丝，不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在-2至+4秒之间。

MT5652型机芯的另一显著特点为长达约70小时的动力储备，让佩戴者“周末无忧”，换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新调校时间。

**黄金钢表带、提花织纹表带或皮表带**

作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。这种表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安·富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机以传统工艺编织而成，品质上乘，佩戴舒适。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的企业迎来了合作十周年纪念。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表——启承计时腕表（Heritage Chrono），双方由此展开密切合作。

碧湾格林尼治型黄金钢款腕表选用的米色条纹黑色织纹表带，由朱利安·富尔公司的专业匠人精心制作。同时亦备有黄金钢表带款式，灵感源自帝舵表于1950至1960年代制造的摺叠铆钉表带。铆钉表带以独具匠心的设计特色而著称，表带两侧链节以铆钉头连接，呈现独特的阶梯形结构。该表带完美结合上述两种美学特色，并以实心链节及激光饰面铆钉头，将现代制造工艺融入其中。此外，碧湾格林尼治型黄金钢款腕表还可选择搭配棕色皮表带，饰以浅色缝线，并配备摺扣。

**碧湾型精髓**

受1950年代帝舵潜水表经典美学风格的启发，碧湾系列在表盘设计上融入了广大藏家耳熟能详、名为“雪花”的棱角形指针。采用这种特色指针的表款曾出现在品牌1969年产品目录中。而无保护装置的上链表冠与别致的表壳特征，更令人联想起第一代帝舵潜水表。

碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。此系列的腕表并非单纯复刻经典表款，而是凝聚了帝舵表逾六十年潜水表制作精髓，时至今日仍在表坛雄踞一席之地。新款腕表更融入新复古风设计概念，无论在制作工艺、可靠坚固还是细节整饰方面，均遵循更为严格的制表要求。

**帝舵表保用条款**

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯‧威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯•威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾 (Black Bay)、领潜 (Pelagos) 、1926及皇家（Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79833MN**

**表壳**

直径41毫米，磨光及磨砂钢表壳

**外圈**

黄金双向旋转外圈，48个卡位，配哑光棕色/黑色阳极氧化铝24小时刻度字圈

**上链表冠**

黄金旋入式表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志，圆纹磨砂钢上链表冠轴

**表盘**

圆拱形黑色表盘

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达200米（660英尺）

**表带**

铆钉磨光及磨砂黄金钢表带；或棕色皮表带，配不锈钢摺扣及保险扣；或饰有米色条纹的黑色织纹表带，配带扣

**机芯**

帝舵表原厂机芯MT5652型（COSC）

双向摆陀系统自动上链机械机芯

集成式结构

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）天文台精密时计

**功能**

独立调时功能（第二时区），24小时、中央分针及秒针

3点钟位置设有瞬跳日历，无调校日历时间限制，与可独立调时的时针同步

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

31.8毫米

**厚度**

7.52毫米

**宝石数量**

28颗

**动力储备**

动力储备约70小时