碧湾格林尼治型

**帝舵碧湾格林尼治型系列推出全新蛋白色表盘，搭配醒目抢眼的酒红色及蓝色外圈，充满奇思妙想，更显特立独行。新款腕表同时搭载帝舵表原厂机芯，确保可靠品质。**

帝舵表匠心打造碧湾格林尼治型（Black Bay GMT）腕表。其配备的多时区功能“GMT”，除常规显示所在地时间，还可同步显示其他两个时区时间，是一项极为实用的复杂功能。抢眼的哑光旋转外圈则将碧湾系列标志性的的深蓝色与酒红色融入配色方案， 向早期腕表的大胆美学致敬。

如今，碧湾格林尼治型推出全新蛋白色表盘，与其经典配色碰撞出新的火花。不同于纯白色调，蛋白色随光线变化隐约闪现银色光泽。经过电镀加工，表盘呈现白灰色哑光质感，钟点标记周围则以更深的色泽带来意想不到的撞色效果，令人遥想起二十世纪中叶商务飞行的黄金时代。而这款表盘不仅精美迷人，同样清晰易读。

**特点**

1. 磨砂316L不锈钢表壳，直径41毫米，双向旋转外圈，配酒红色及深蓝色阳极氧化铝字圈以显示多时区功能
2. 圆拱形“蛋白色”表盘，电镀工艺饰面
3. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，涂有A级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
4. 帝舵表原厂机芯MT5652型，获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝，动力储备长达70小时
5. 可选316L不锈钢三链节“铆钉”表带或织纹表带
6. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**出色性能彰显凌云之志**

表盘上的24小时指针以醒目的红色雪花造型，彰显着帝舵表经典的美学特色。配合双向旋转外圈上的24小时刻度，该指针让佩戴者能快速清晰地读取其他时区时间。外圈上则以双色区分昼夜12小时，酒红色代表白日，蓝色则代表夜间。

碧湾格林尼治型搭配精钢表壳，直径41毫米，防水深达200米（660英尺），面对严苛环境仍能表现出色。上链表冠轴以磨砂钢制成，与表壳及表冠自成一体，和谐呼应，这也是碧湾系列首次采用此种设计。蛋白色表盘搭配夜光钟点标记，对比鲜明，夜晚也能轻松读取时间，适用于任何场景。

**帝舵表原厂机芯MT5652型**
帝舵表原厂机芯MT5652型专为碧湾格林尼治型研发，汇集了包括多时区功能、独立调时针及逆跳日期设置。它运用灵活架构整合一系列新功能，避免组件堆叠，充分体现帝舵表雄厚的技术研发实力。而对于纯粹的机械腕表爱好者，这项决定性的细节，也令其成为他们志在必得的选择。

MT5652型机芯传承帝舵表原厂机芯的经典外观及整饰工艺。镂空自动陀经磨砂处理，搭配喷砂细节，夹板和主板上磨光及喷砂饰面相互交错，点缀激光饰纹。

惯性微调平衡摆轮两侧以坚固的横夹板固定，确保稳固精准，同时配备非磁性硅游丝。腕表组装后经测试，原厂机芯MT5652型走时误差仅在6秒之内（-2+4）。

帝舵表原厂机芯MT5652型的另一显著特点，在于其长达70小时的动力储备，让佩戴者“周末无忧”。换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新上链调校。把“工作时间”交给它，把“休息时间”还给自己。

**钢表带或提花织纹表带**

作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。这种表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安·富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机以传统工艺编织而成，品质上乘，佩戴舒适。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的企业迎来了合作十周年纪念。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表—启承计时腕表（Heritage Chrono），双方由此展开密切合作。

碧湾格林尼治型腕表选用饰有酒红色条纹的黑色织纹表带，与外圈相得益彰。同时亦备有不锈钢表带款式，灵感源自帝舵表于1950至1960年代制造的摺叠铆钉表带。铆钉表带以独具匠心的设计特色著称，表带两侧链节以铆钉头连接，呈现独特的阶梯形结构。该表带完美结合上述两种美学特色，并采用实心链节及激光饰面铆钉头，将现代制造工艺融入其中。

**碧湾型精髓**
受1950年代帝舵潜水表经典美学风格的启发，碧湾系列在表盘设计上融入了广大藏家耳熟能详、名为“雪花”的棱角形指针。采用这种特色指针的表款曾出现在品牌1969年产品目录中。而无保护装置的上链表冠与别致的表壳特征，更令人联想起第一代帝舵潜水表。

碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。它并非单纯复刻经典，而是凝聚了帝舵表逾六十年的潜水腕表制作精髓，同时扎根当下，反映时代风潮。其设计理念虽体现了一种新复古主义，但在制作工艺、可靠性能、坚固品质和细节整饰方面，均遵循了更为严格的现代制表要求。

**帝舵表制表中心**

包括碧湾格林尼治型在内的每只帝舵腕表，均严格遵循品牌卓越标准，并在位于瑞士力洛克（Le Locle）的帝舵表新建制表中心进行组装及全面测试。该制表中心历经三年建造，于2021年正式竣工并投入使用，汇集前沿尖端制表技艺与高效生产管理及自动测试系统。其外观以瞩目的“帝舵红”示人，占地四层，总面积达5,500平方米，与邻近的科尼思（Kenissi）制表中心相辅相成。科尼思制表中心创立于2016年，致力生产帝舵表机芯。基于科尼思制表中心及品牌其他自营机构，帝舵表成功整合了高性能机械机芯的研发及生产能力。至此，帝舵表已经能全面掌控核心部件的生产，并保证稳定品质。

**帝舵表保用条款**

为实现制造杰出腕表的愿景，汉斯‧威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。在腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年，应将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

**帝舵表#天生敢为#**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言#天生敢为#（#BornToDare），传承品牌丰硕传统，呈现当下价值理念。它秉承自帝舵表创始人汉斯•威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的制表愿景，即使面对严苛的环境，帝舵表依旧表现出色，为每一位勇者所选戴。它致敬每一位无名且无所畏惧的勇者，伴随他们在陆地、冰川、空中和水下四大领域创下非凡成就。它更是帝舵表独树一帜风格的明证，令帝舵表始终处于制表业前沿，而品牌力求创新与不断突破的制表精神，如今已成为基本准则。自宣言发布以来，帝舵表#天生敢为#的精神已在全球范围掀起浪潮，获得无数敢为的知名人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他们的毕生成就亦来自其敢为的生活态度。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的机械腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯•威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾（Black Bay）、领潜（Pelagos）、骏珏（Glamour）及1926等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79830RB**

**表壳**

直径41毫米，磨光及磨砂钢表壳

**外圈**

不锈钢双向旋转外圈，24小时刻度，48个卡位，哑光酒红色及哑光蓝色阳极氧化铝字圈

**上链表冠**

旋入式表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志，圆纹磨砂钢上链表冠轴

**表盘**

圆拱形蛋白色表盘配电镀工艺饰面

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达200米（660英尺）

**表带**

磨光及磨砂三链节不锈钢表带，或饰有酒红色条纹的黑色织纹表带

**机芯**

帝舵表原厂机芯MT5652型（COSC）

双向摆陀系统自动上链机械机芯

内置式结构

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）天文台精密时计

**功能**

时针，24小时，中央分针及秒针

3点钟位置设有瞬跳日历，无调校日历时间限制，与可独立调时的时针同步设定

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

31.8毫米

**厚度**

7.52毫米

**宝石数量**

28颗

**动力储备**

动力储备约70小时