BLACK BAY PRO

**全く新しい意匠を持つテクニカルウォッチ、ブラックベイ プロ。39mmケースにスチール製固定ベゼル、そしてGMT機能を組み込んだ一体型マニュファクチュール キャリバーを搭載。**

元の時刻を把握したまま旅先のローカルタイム表示を可能にする、デュアルタイムゾーン表示機能を備えた新しいブラックベイ プロ。コンパクトで頑丈、スポーティな本モデルはユニークな機能美を湛え、チューダーがその歴史を通じてプロフェッショナルのために生み出してきたテクニカルウォッチの精神を体現している。24時間目盛りを刻んだサテン仕上げの固定ベゼルに、イエローの「スノーフレーク」型24時間針が映えるブラックベイ プロは、GMT機能を内蔵したマニュファクチュール キャリバー MT5652を搭載する。

**KEY POINTS**

1. 39mm、ポリッシュ＆サテン仕上げのスチール製ケース、24時間目盛り付きスチール製固定ベゼル
2. グレイン仕上げのマットブラック ダイアル、ドーム型、モノブロックの発光セラミック製アプライド アワーマーカー
3. 1969年に登場したチューダーのダイバーズウォッチの象徴である「スノーフレーク」針、スイスのスーパールミノヴァ®コーティング(グレードA)
4. COSC認証かつシリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール キャリバー ＭＴ5652、約70時間のパワーリザーブ
5. 3種類のブレスレットチョイス：ジャカード織のブラックファブリックストラップ、レザー&ラバーのハイブリッドストラップ、またはチューダー独自の“T-fit”アジャスティングシステム付きクラスプを備えるスチール製リベットブレスレット
6. 5年間の国際保証

**ADVENTURER SPIRIT AND TECHNICAL AESTHETICS**

チューダーの時計はブランドの歴史を通して、最も勇敢な冒険家たちに選ばれてきた。70年前、北極氷原研究のために英国から2年間の北グリーンランド遠征に乗り出した30人の探検家の腕に着けられていたのも、チューダーの時計だった。チューダーの創設者、ハンス・ウイルスドルフが遠征隊員に時計を提供したのである。ブランド初の防水・自動巻きモデル「オイスター プリンス」を生み出したばかりだったハンスは、時計の性能をテストするうえで北極圏の過酷な気候ほど適した環境は無いと考えた。パイオニア精神に満ちた冒険家の命を支えた計器のヘリテージを託された時計、それがブラックベイ プロ。プロフェッショナルのために設計されたツールウォッチである。

本モデルはブラックベイ コレクションに属しながら、独自の新しいデザインディテールを多く採り入れている。例えば、最大限のグリップを実現できるよう再設計されたリューズ。チューダーの歴史的なテクニカルウォッチのリューズが描くカーブを彷彿とさせるこの新しいコンポーネントは、チューブが見えないようミドルケースの側面に沿う構造になっている。モノブロックの発光セラミック製アプライド アワーマーカーも、新しい特徴の一つだ。この新要素はアワーマーカーの発光面を大幅に拡大させるだけなく、ブラックベイ プロの機能美をより際立つものとしている。さらに、セルフサイズ調整を可能にする“T-fit”アジャスティングシステムを装備。工具不要の簡単な操作で、着用者自身が8mmの長さを５段階で調節することができるようになったのだ。

**TWO TIME ZONES**

ブラックベイ プロでは、24時間かけてダイアルを1周するイエローの「スノーフレーク」針が、着用者のホームタイムを指し示す。ローカルタイム(現地時刻)は、ジャンピングアワー式で前後どちらにも調整可能の、短い方の「スノーフレーク」針によって表示される。３時位置の窓に表示される日付はローカルタイム用時針に連動しているため、時刻調整中にこの針を深夜0時に逆行させると、窓の数字が瞬時に前日にジャンプする仕組みだ。特殊でいて洗練された、まさに着用者にとって実用的な機能である。

**THE MANUFACTURE CALIBRE MT5652**

ブラックベイ プロは、チューダー開発によるGMT機能を内蔵した一体型マニュファクチュール キャリバー MT5652を搭載している。後から付加するモジュールに頼るのではなく、新しい機能を組み込むことを開発時から想定した構造のマニュファクチュール ムーブメントの採用は、チューダーがこだわる技術開発プロセスを示すものだ。一部の人には些細なディテールかもしれないが、これを必須条件とする機械式時計愛好家も多いだろう。

堅牢性、耐久性、信頼性そして精度を兼ね備えたこのムーブメントは、2ヶ所で固定されたトラバーシングブリッジによって支持される可変慣性テンプを有している。また非磁性のシリコンバランススプリングを備えるほか、MT5６52はスイス公認クロノメーター認定を取得している。その認定ではムーブメントの状態で日差が-4秒から＋6秒を基準としているが、チューダーはさらにその上、腕時計として組みあげられた状態で日差が-2秒から+4秒という、より高い基準を達成している。

その他の特筆すべき特徴は約70時間のパワーリザーブ。それは金曜日の夜に腕時計をはずし、月曜日の朝に身に着けたときに再びゼンマイを巻く必要がないことを意味する。

**STEEL BRACELET OR JACQUARD-WOVEN OR LEATHER STRAP**

チューダーは2010年にいち早くファブリックストラップを採り入れて以来、常に先駆者であり続けている。フランスのサン・テティエンヌで150年以上家族経営を続けるジュリアン・フォール社によって、19世紀製の織機を用いて生み出されるファブリックストラップは、品質と快適さの両方を実現する唯一無二の存在である。2010年に初めてヘリテージ クロノのためにファブリックストラップを採用する前から続くパートナーシップは、類まれなるノウハウを生み出し、2020年に記念すべき10周年を迎えた。

ブラックベイ プロに合わせるのは、老舗の職人によって生み出されたイエローのセンターライン入りのブラックファブリックストラップ。また本モデルでは、1950から60年代のモデルを着想源とするスチール製リベットブレスレットも選択可能だ。階段構造のリンクと、それらを留めるために用いられたリベットのヘッドが生み出す独特なデザインで知られる、歴史的なブレスレット。現代のブレスレットでは、最新の製造方法を用いてソリッドリンクとレーザー加工されたリベット状ヘッドを統合させ、名高いブレスレットの２つの特徴を再現している。さらにもう一つの選択肢として、フォールディングクラスプを備えたブラックのレザー＆ラバーのハイブリッドストラップも用意している。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、このブラックベイ プロは1969年のカタログに登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインを採用する。他にも1950年代に製造されたチューダーの初期ダイバーズウォッチならではの特徴であるケースデザインや、プロテクターなしのリューズといった要素を見出すことができるだろう。

伝統を感じさせる佇まいに現代的な機械式時計の要素が混ざり合い、ブラックベイは誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその70年にせまる歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージといえるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。これまでの経験と類まれなる品質を生み出すためのノウハウの蓄積により、チューダーは2020年1月1日以降に購入されたすべての商品に5年間の国際保証を適用している。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは独自の価値とともに洗練されたスタイルと、確かな信頼性を約束する機械式時計を提供するスイスの時計ブランドである。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが｢チューダー（The Tudor）」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、ヘリテージ、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、2015年以来、多様な機能を搭載した機械式マニュファクチュールムーブメントモデルを世に送り出している。

**REFERENCE 79470**

**CASE**

39mm スチール製ケース

ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

スチール製固定ベゼル

サテン仕上げ

24時間目盛り

**WINDING CROWN**

スチール製スクリュー式リューズにチューダーローズのレリーフ

**DIAL**

ブラック、ドーム型

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200m（660フィート）

**BRACELET**

次の3種のいずれか：

スチール製リベットブレスレット（ポリッシュ＆サテン仕上げ）

レザーとラバーライニングによるハイブリッドストラップ/スチール製フォールディングクラスプ＆セーフティキャッチ

イエローのライン入りブラックファブリックストラップ/バックル

**MOVEMENT**

マニュファクチュール キャリバー MT５６５２（COSC）

両方向回転ローター搭載の一体型機械式自動巻ムーブメント

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

いずれもセンター配置のジャンピングアワー式時針 (第２時間帯)、２４時間針、分針、秒針

ジャンピングアワー式時針と連動する瞬時日送り式日付表示(３時位置、操作禁止時間帯無し)

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性シリコンバランススプリング

振動回数： 28,800/ 時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

31.8 mm

**THICKNESS**

7.52 mm

**JEWELS**

２８石

**POWER RESERVE**

約70時間