PELAGOS 39

**帝舵表匠心推出新款Pelagos 39（領潛型39）腕錶，游走於專業潛水腕錶的尖端性能與魅力都市的百變風格之間，讓你無論何時何地，皆能面面俱到。**

Pelagos 39特別選用2級鈦金屬材質，搭配一體成型夜光陶瓷合成材質鐘點標記，錶帶配備快速調節帶扣及潛水延展裝置，完美傳承帝舵專業潛水腕錶的精髓。錶殼直徑39毫米，經典別緻且靈活百搭，外圈及錶面則以陽光放射紋點綴，散發引人注目的耀眼光澤。此款運動腕表是先進製錶技術與時尚美學特色精彩碰撞的完美傑作，無論身處摩登都市或置身悠閒海灘，它都能讓你表現出色，瀟灑自如。

**特色**

1. 磨砂2級鈦金屬錶殼，直徑39毫米，配備單向旋轉外圈及陽光放射紋陶質字圈，塗有X1級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
2. 陽光放射紋黑色錶面，搭配一體成型夜光陶瓷合成材質立體鐘點標記
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，塗有X1級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠機芯MT5400型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲及70小時動力儲備
5. 2級鈦金屬錶帶，搭配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣及潛水延展裝置。隨錶附送黑色橡膠錶帶，配2級鈦金屬帶扣
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

Pelagos 39錶款以靈活百搭的設計進一步豐富帝舵表專業潛水腕錶家族。作為系列中的經典錶款，帝舵表Pelagos（領潛型）、Pelagos LHD（領潛型LHD）及Pelagos FXD（領潛型FXD）專攻技術，延續專業潛水腕錶精髓，旨在為專業要求高且相對小眾的專業潛水市場提供性能出眾的錶款。而今推出的Pelagos 39則更多保留了帝舵傳統機械潛水表的美學特色，別緻精巧，靈活百搭，錶面及字圈上的陽光放射紋裝飾閃耀靈動光芒，更顯優雅迷人。

**明暗雙調演繹平衡美學**

和帝舵表家族的其他成員一樣，Pelagos 39採用經典磨砂錶殼，旋轉外圈中的內嵌字圈則以黑色陶瓷製成，飾以精美的陽光放射紋，並用白色夜光塗層標記刻度，兩相對比，一暗一明，一沉一輕，將平衡美學演繹得淋漓盡致。外圈直徑亦經過調整，略大於中層錶殼，更易抓握。

錶面上的立體鐘點標記以一體成型夜光陶瓷合成材質製成，彰顯工藝美感，同時大幅增加了鐘點標記的發光面積。另外兩大重要元素 ── 飾有陽光放射紋的平直錶面，和經微珠噴砂處理的45°錐形啞面凸緣形成微妙對比，再次呼應了腕錶強調的平衡美感。在明暗雙調的角力中，6點鐘位置的錶款名稱Pelagos以櫻桃紅色亮漆標識，顯得格外典雅矚目。

**帝舵表原廠機芯MT5400型**

新款Pelagos 39腕錶搭載帝舵表原廠機芯MT5400型。機芯內部採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固、耐用、可靠且精準。憑藉其平衡擺輪與非磁性矽游絲，帝舵表原廠機芯MT5400型不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2至+4秒之間。

帝舵表原廠機芯MT5400型的另一顯著特點為長達70小時的動力儲備，讓佩戴者「週末無憂」，換言之，如果在週五晚上脫下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新上鏈調校。

**鈦金屬及橡膠錶帶**

Pelagos 39錶款配備磨砂鈦金屬錶帶，搭配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。該裝置設置五處孔位，讓佩戴者無需使用工具便可快速進行精細調校，在帶扣上的調校長度可達8毫米，格外便捷實用。帶扣還搭配25毫米的錶帶延展裝置，確保腕錶可於潛水衣外佩戴。

Pelagos 39錶款還附送一條黑色橡膠錶帶，搭配鈦金屬針扣以及鈦金屬末端鏈節。此外還配備有橡膠延展配件，可將錶帶延長至多達110毫米。

**PELAGOS系列**

TUDOR Pelagos系列專注製作專業的機械潛水錶，是潛水腕錶領域的典範之作，每款腕錶都擁有高技術，自1950年代誕生起一直受到全球水下探險先鋒的追捧。如今，此系列已推出四款腕錶，滿足專業潛水員的多元需求。Pelagos 與Pelagos LHD腕錶分別為慣用右手和左手的潛水員打造，設計符合人體工學，不僅可適應大多數水下環境，更配備「飽和」潛水專用的排氦閥門。Pelagos FXD由帝舵表與法國海軍蛙人特種部隊合作研發，可確保佩戴者於「氧氣」潛水期間，無需下潛至需要降壓停留的深度，輕鬆倒數計時。此次全新推出的Pelagos 39為此系列的第四款傑作。它符合潛水腕錶領域的所有ISO標準，並融入更多美學要素，別緻精巧，靈活百搭，無論何時何地皆能面面俱到。

**帝舵潛水腕錶**

帝舵潛水腕錶的歷史可追溯至1954年，首款潛水腕錶型號為7922，防水深達100米（330呎），自此開闢帝舵表在水下領域的漫長征程。價格相宜、堅固可靠且走時精準，帝舵潛水腕錶堪稱帝舵功能腕錶理念的傑出典範。自初代腕錶型號7922誕生至今七十年，帝舵潛水腕錶不斷力臻完善，廣受業界專業人士的認同讚賞，其中包括世界上最具影響力的各國海軍。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，帝舵表對旗下腕錶品質抱有充分自信，並為所有產品系列提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。

**型號25407N**

**錶殼**

直徑39毫米，磨砂2級鈦金屬錶殼

**外圈**

2級鈦金屬單向旋轉外圈，陽光放射紋陶質字圈，塗有夜光塗層

**上鏈錶冠**

2級鈦金屬旋入式錶冠，飾以浮雕帝舵表盾牌標誌

**錶面**

陽光放射紋黑色錶面，噴砂凸緣

**鏡面**

藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

鈦金屬三鏈節錶帶，配備帝舵表「T-fit」摺扣、保險扣及潛水延展裝置。附送一條黑色橡膠錶帶，配備針扣及潛水延展裝置

**機芯**

帝舵表原廠機芯MT5400型

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）天文台精密時計

**功能**

中央時針、分針及秒針

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

30.3毫米

**厚度**

5 毫米

**寶石數量**

27 顆

**動力儲備**

約70小時