领潜型FXD计时腕表”专业骑行版”

**帝舵表隆重呈献全新领潜型FXD计时腕表（Pelagos FXD Chrono）。专为帝舵表职业自行车队（TUDOR Pro Cycling Team）设计，领潜型FXD计时腕表以轻巧及功能性演绎自行车运动主题。采用碳复合材质表壳，搭载高性能帝舵表机芯，它将伴随车队征战全球最具挑战的顶尖赛事，包括2024年环意自行车赛（Giro d’Italia），以敢为精神实现更大突破。**

职业自行车是一项极富挑战的竞技性运动。踏板踩下的每一步都考验着车手体能与心志的极限，途中更是随时可能发生致命风险。因此，这款以职业自行车运动为灵感的腕表，不仅要满足该运动的严苛要求，还要方便车手操作。帝舵表从职业装备中汲取灵感，正如世上最快的自行车均由碳纤维制造，帝舵表亦特别选用碳复合材质打造这款敢为自行车手必备的新款计时腕表。钛金属元素则令其更为坚固，以便应对自行车运动中变幻莫测的突发状况。

除了坚固耐用，帝舵表在设计时还充分考虑了车手在骑行过程中对腕表的实用需求。一般来说，计时腕表的测速计适用于测量汽车速度，帝舵表多款计时腕表所配备的基本也是与赛车运动相关的测速计。而这款”专业骑行版”的独特之处，就在于其测速计以自行车手的骑行速度为标准做出了调整。测速计刻度以螺旋方式“围绕”表盘，只需一瞥便可读取骑行时的平均速度。因此也可以说，领潜型FXD计时腕表”专业骑行版”的测速计功能专为自行车运动而设。

**特点**

1. 43毫米哑光黑色碳复合材质表壳，配有固定式表带杆
2. 60分钟刻度固定外圈
3. 表盘配备自行车运动专用的测速计刻度
4. 哑光黑色表盘，搭配一体成型夜光陶瓷复合材质立体钟点标记
5. 帝舵表原厂机芯MT5813型，获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝，70小时动力储备
6. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的标志性特色，于1969年问世，涂有X1级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
7. 高科技黑色一体式织纹表带，配相应带扣

**竞赛表盘**

哑光黑色表盘上以醒目红色点缀，将读时清晰放在首位，经典配色更与帝舵表职业自行车队队色完美呼应。帝舵表独有的特色方形钟点标记与“雪花”指针早在六十年代由品牌精心设计，以夜光陶瓷复合材质制成，旨在增加发光面积，确保在严苛环境中清晰易读。表盘外缘印有经重新校准的测速计，刻度以45°倾斜，其内圈特别为专业自行车运动测速而设。

**纯黑织纹表带，专为骑行设计**

作为帝舵表一大标志性特色，一体式织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。这种表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安・富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机编织而成，品质上乘，质地牢固，佩戴舒适。领潜型FXD配备的高科技表带，由帝舵表与朱利安・富尔公司合作研发，宽22毫米，以高科技纯黑提花织纹表带搭配传统带扣，是骑行时的理想之选。

**帝舵表原厂计时机芯MT5813型**

领潜型FXD计时腕表搭载帝舵表原厂机芯MT5813型，具备时、分、秒显示、计时及日历功能。此款机芯采用帝舵表原厂机芯的经典哑光饰面，并配以标志性的一体成型镂空钨金属自动陀。

帝舵表原厂计时机芯MT5813型配备硅游丝，动力储备长达70小时，确保“周末无忧”。机芯不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。经组装后测试，每只计时腕表的每日平均走时误差均在-2至+4秒之间。机芯以纯粹的传统制表工艺精心制造，配备导柱轮及垂直计时离合轮装置，成就非凡性能。秉承帝舵表对品质的至高标准，此机芯坚固可靠，表现出众。同时，帝舵表所有产品都需通过一系列严格测试，以确保每一只腕表的品质。

MT5813型机芯由百年灵01计时机芯演进而来，在原机芯基础上，帝舵表匠心研发高精准的调节部件，并应用独有的抛光修饰工艺精心打磨，是帝舵表与百年灵长期合作的智慧结晶。

**帝舵表制表中心**

每只帝舵腕表均严格遵循品牌卓越标准，并在位于瑞士力洛克（Le Locle）的帝舵表新建制表中心进行组装及全面测试。该制表中心历经三年建造，于2021年正式竣工并投入使用，汇集前沿尖端制表技艺与高效生产管理及自动测试系统。其外观以瞩目的“帝舵红”示人，占地四层，总面积超过5,500平方米，与邻近的科尼思（Kenissi）制表中心相辅相成。科尼思制表中心创立于2016年，致力生产帝舵表机芯。基于科尼思制表中心及品牌其他自营机构，帝舵表成功整合了高性能机械机芯的研发及生产能力。至此，帝舵表已经能全面掌控核心部件的生产，并保证稳定品质。

**帝舵表保用条款**

为实现制造杰出腕表的愿景，汉斯・威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

**帝舵表天生敢为**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言“天生敢为”（Born to Dare），传承品牌丰硕传统，呈现当下价值理念。它秉承自帝舵表创始人汉斯・威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的制表愿景，即使面对严苛的环境，帝舵表依旧表现出色，为每一位勇者所选戴。它致敬每一位无名且无所畏惧的勇者，伴随他们在陆地、冰川、空中和水下四大领域创下非凡成就。它更是帝舵表独树一帜风格的明证，令帝舵表始终处于制表业前沿，而品牌力求创新与不断突破的制表精神，如今已成为基本准则。自宣言发布以来，帝舵表“天生敢为”的精神已在全球范围掀起浪潮，获得无数敢为的知名人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他们的毕生成就亦来自其敢为的生活态度。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的机械腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创始人汉斯・威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更易为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括帝舵碧湾（Black Bay）、帝舵领潜（Pelagos）、帝舵1926（1926）及帝舵皇家（TUDOR Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号25827KN（计时腕表）**

**表壳**

43毫米黑色碳复合材质表壳，哑光饰面

**外圈**

60分钟刻度固定外圈

**上链表冠**

钛金属旋入式表冠，饰以浮雕帝舵表盾牌标志

**按钮**

钛金属，直接传动

**表盘**

哑光黑色，计时盘及测速计刻度点缀红色装饰

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达100米（330英尺）

**表带**

一体式黑色织纹表带

**机芯**

帝舵表原厂机芯MT5813型，配备计时功能

双向摆陀系统自动上链机械计时机芯

**动力储备**

约70小时

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）

天文台精密时计

**功能**

中央时针及分针

中央计时秒针

45分钟计时盘位于3点钟位置

小秒针盘位于9点钟位置

快调瞬跳日历秒针位于6点钟位置，无调校日历时间限制

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**宝石数量**

41颗