PELAGOS FXD CHRONO「自行車版」

**帝舵表隆重呈獻全新****Pelagos FXD Chrono（領潛型FXD計時腕錶）。專為帝舵表職業自行車隊（TUDOR Pro Cycling Team）設計，Pelagos FXD以輕巧及功能性演繹自行車運動主題。採用其碳複合材質錶殼，搭載高性能帝舵表機芯， 它將伴隨車隊出戰全球最具挑戰的頂尖賽事，包括2024年環意自行車賽（Giro d’Italia），以敢為精神實現更大突破。**

職業自行車是一項極富挑戰的競技性運動。踏板踩下的每一步都考驗著車手體能與心志的極限，途中更是隨時可能發生致命風險。因此，這款以職業自行車運動為靈感的腕錶，不僅要滿足該運動的嚴苛要求，還要方便車手操作。帝舵表從職業裝備中汲取靈感，正如世上最快的自行車均由碳纖維製造，帝舵表亦特別選用碳複合材質打造這款敢為自行車手必備的新款計時腕錶。鈦金屬元素則令其更為堅固，以便應對自行車運動中變幻莫測的突發狀況。

除了堅固耐用，帝舵表在設計時還充分考慮了車手在騎行過程中對腕錶的實用需求。一般來說，計時腕錶的測速計適用於測量汽車速度，帝舵表多款計時腕錶所配備的基本也是與賽車運動相關的測速計。而這款「自行車版」的獨特之處，就在於其測速計以自行車手的騎行速度為標準作出了調整。測速計刻度以螺旋方式「圍繞」錶面，只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度。因此也可以說，Pelagos FXD Chrono「自行車版」的測速計功能專為自行車運動而設。

**特點**

1. 43毫米啞黑色碳複合材質錶殼，配有固定式錶帶桿
2. 60分鐘刻度固定外圈
3. 錶面配備自行車運動專用的測速計刻度
4. 啞黑色錶面，搭配一體成型夜光陶瓷複合材質立體鐘點標記
5. 帝舵表原廠機芯MT5813型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲，70小時動力儲備
6. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的標誌特色，於1969年問世，塗有X1級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
7. 高科技黑色一體式織紋錶帶，配相應帶扣

**競賽錶面**

啞黑色錶面以搶眼紅色點綴，將讀時清晰放在首位，經典配色調更與帝舵表職業自行車隊色完美呼應。帝舵表獨有的特色方形鐘點標記與「雪花」指針早在六十年代由品牌精心設計，以夜光陶瓷複合材質製成，旨在增加發光面積，確保在嚴苛環境中清晰易讀。錶面外緣印有經重新校準的測速計，刻度以45°傾斜，其內圈特別為專業自行車運動測速而設。

**純黑織紋錶帶，專為騎行設計**

作為帝舵表一大標誌特色，一體式織紋錶帶的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成為最早使用織紋錶帶的製錶品牌之一。這種錶帶由法國聖艾提安（St-Etienne）地區一家名為朱利安富爾（Julien Faure）的家族企業製作，採用十九世紀提花織機編織而成，品質上乘，質地牢固，佩戴舒適。Pelagos FXD配備的高科技錶帶，由帝舵表與朱利安富爾公司合作研發，寬22毫米，以高科技純黑提花織紋錶帶搭配傳統帶扣，是騎行時的理想之選。

**帝舵表原廠計時機芯MT5813型**

Pelagos FXD Chrono搭載帝舵表原廠機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。此款機芯採用帝舵表原廠機芯的經典啞面飾面，並配以標誌性的一體成型鏤空鎢金屬自動陀。

帝舵表原廠計時機芯MT5813型配備矽游絲，動力儲備長達70小時，確保「週末無憂」。機芯不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。經組裝後測試，每枚計時腕錶的每日平均走時誤差在-2至+4秒之間。機芯以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。秉承帝舵表對品質的至高標準，此機芯堅固可靠，表現出眾。同時，帝舵表所有產品都需通過一系列嚴格測試，以確保每一枚腕錶的品質。

MT5813型機芯由百年靈01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，帝舵表匠心研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨，是帝舵表與百年靈長期合作的智慧結晶。

**帝舵表製錶廠**

每枚帝舵腕錶均嚴格遵循品牌卓越標準，並在位於瑞士力洛克（Le Locle）的帝舵表新建製錶廠進行組裝及全面測試。該製錶廠歷經三年建造，於2021年正式竣工並投入使用，滙集前沿尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統。其外觀以矚目的「帝舵紅」示人，佔地四層，總面積超過5,500平方米，與鄰近的科尼思（Kenissi）製錶廠相輔相成。科尼思製錶廠創立於2016年，致力生產帝舵表機芯。基於科尼思製錶廠及品牌其他自營機構，帝舵表成功整合了高性能機械機芯的研發及生產能力。至此，帝舵表已經能全面掌控核心部件的生產，並保證其穩定品質。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

**帝舵表BORN TO DARE**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言「Born To Dare」（天生敢為），傳承品牌豐碩傳統，反映現今理念。它秉承自帝舵表創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的製錶願景，即使面對嚴苛的環境，帝舵表依舊表現出色，為每一位勇者所選戴。它道出帝舵腕錶伴隨每一位無名的無畏勇者，在陸地、冰川、空中和海底四大領域創下非凡成就的故事。它更是帝舵表別樹一幟的明證，令帝舵表一直處於製錶業尖端，而品牌力求創新與不斷突破的製錶精神，如今已成為基本準則。帝舵表「Born To Dare」的精神已在全球掀起浪潮，獲得無數敢為的知名傑出人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他們畢生的成就來自於其敢為的生活態度。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的機械腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（帝舵碧灣）、Pelagos（帝舵領潛）、1926（帝舵1926）及TUDOR Royal（帝舵皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號25827KN（計時腕錶）**

**錶殼**

43毫米黑色碳複合材質錶殼，啞面飾面

**外圈**

60分鐘刻度固定外圈

**上鏈錶冠**

鈦金屬旋入式錶冠，飾以浮雕帝舵表盾牌標誌

**按鈕**

鈦金屬，直接傳動

**錶面**

啞黑色，計時盤及測速計刻度點綴紅色裝飾

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達100米（330呎）

**錶帶**

一體式黑色織紋錶帶

**機芯**

帝舵表原廠機芯MT5813型，配備計時功能

雙向擺陀系統自動上鏈機械計時機芯

**動力儲備**

約70小時

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）

天文台精密時計

**功能**

中央時針及分針

中央計時秒針

45分鐘計時盤位於3點鐘位置

小秒針盤位於9點鐘位置

快調瞬跳日曆秒針位於6點鐘位置，無調校日曆時間限制

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽遊絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**寶石數量**

41顆