**TUDOR ROYAL**

**インテグレイテッドブレスレット、ノッチドベゼル、自動巻きムーブメントを備えた新しいチューダー ロイヤルのシリーズは、多様なスポーツシックの縮図だ。今回さらに2つの魅惑的なダイアルのバリエーションとしてチョコレートブラウンとサーモンピンクが加わった。**

チューダーは、多くの人に愛されているチューダー ロイヤルのダイアルバリエーションを拡充。放射状に広がるブラッシュド仕上げが美しいサーモンピンクおよびチョコレートブラウンのダイアルが加わる。チューダー ロイヤルは、自動巻でスポーティかつシックなブレスレット一体型の時計で、アクセシブルな価格設定でありながら洗練された美しさを備えている。最高クラスの技術的精度と洗練された外観を誇るこのモデルは、クラシックウォッチとスポーツウォッチの中間点に位置する。「ロイヤル」という名称は、チューダーがその時計の優れた品質を表すために1950年代に初めて使用され、今日まで続いている。スチール製またはゴールド＆スチール製があり、4つのサイズで最大13種類のあらゆる個性に対応するダイアルから選択可能である。

**KEY POINTS**

1.       28、34、38、41mmの316Lステンレススチール製または316Lステンレススチール＆イエローゴールド製ケース、サテンブラッシュド＆ポリッシュ仕上げ

2.       316Lステンレススチール製またはイエローゴールド製ノッチドベゼル、28mmモデルではダイヤモンドベゼルも用意

3.       サーモンピンクとチョコレートブラウンの2種類の新色を含むサンレイサテン仕上げ、またはマザーオブパールのダイアルに、アプライドまたはダイヤモンド アワーマーカーをあしらった多彩なダイアル

4.       バトン針、スイスのスーパールミノヴァ®コーティング(グレードA)

5.       316Lステンレススチール製またはイエローゴールド＆316Lステンレススチール製5列リンクのインテグレイテッドブレスレット、ポリッシュ&サテン仕上げ

6.       5年間の国際保証

**TUDOR ROYAL IS #BORNTODARE**

1926年の創設以来、チューダーはいつの時代も価格を超える価値を持つ腕時計を製造することに努めてきた。今も昔も変わることのないその挑戦的な使命は、ブランドの創立者ハンス・ウイルスドルフのビジョンそのものである。先見の明を持ち、腕時計の精度、防水性能、自動巻機構といった現代の洗練された時計製造の基礎を考案したハンス。その完璧ともいえるツールウォッチとしての性能をより多くの人に知ってもらうためにチューダーは誕生したのである。チューダー ロイヤルはまさに妥協を許さぬ彼の信念を体現している。未来の所有者に実現し得る最高の品質を最良の価格で約束する。最も堅牢なステンレススチールの一つ、316Lスチール製のチューダー ロイヤルのケースは、スクリュー式リューズとケースバックにより水深100m（330フィート）までの耐水性を備える。また細部に至るまで緻密につくられたスイス製の機械式ムーブメントは、計時性能はもちろんのこと仕上げに至るまで美しい。そして滑らかで継ぎ目のない5列リンクメタルブレスレットのデザインには一分の隙も無いのである。これらのすべてが集結して、チューダーの名高い本質、ブランドのテーマである#BornToDareに集約される現状に甘んじないという哲学を生み出している。

**SPORT-CHIC WATCH WITH INTEGRATED BRACELET**

チューダー ロイヤルがもつ究極のバランスとエレガンスは一言では語れない。表面のポリッシュと溝の彫りが交互に施された特徴的なノッチドベゼル、そしてケースから途切れることのないラインを描くインテグレイテッドブレスレット。幅の広いリンクにはサテン仕上げ、小さなリンクにはポリッシュ仕上げと異なる質感を交互にあしらったブレスレットの表面やエッジは非常に滑らかで、手首に装着したときの快適さを確かなものにしている。スチール製、またはスチール＆イエローゴールド製の4つのサイズで展開される、あらゆるスタイルや手首のサイズにフィットすることを想定したチューダー ロイヤル。スチール製、またはスチール＆イエローゴールド製の4つのサイズで展開される、あらゆるスタイルや手首のサイズにフィットすることを想定したチューダー ロイヤル。41mmのモデルは、機械式ムーブメントが日付と同時に曜日を表示する。また、28mmモデルのみ、マザーオブパールのダイアルにダイヤモンド入りベゼルでも展開されている。

**SPORT-CHIC WATCH WITH REFINED DIALS**

チューダー ロイヤルを彩るのは様々なダイアルカラー。ブラック、シルバー、シャンパンカラー、ブルー、チョコレートブラウン、そしてサーモンピンク。中心から美しく放射線状に施すサンレイ仕上げにより、光は美しく反射する。またマザーオブパールのダイアルにダイヤモンドがあしらわれた小ぶりなモデルも展開。それらのダイアルにローマ数字をあしらうことで、完成されたシックな空気を演出する。ローマ数字のアプライド インデックスを8つのダイヤモンドのアワーマーカーに置き換えたダイアルもすべてのカラーで用意している。

**THE TUDOR MANUFACTURE**

すべてのチューダー ウォッチは、スイスのル・ロックルにある新しいチューダーのマニュファクチュールで組み立てられ、チューダーの高い基準に沿って全面的に検査されている。時計技術者のノウハウと最高レベルの生産管理および自動検査システムを結集したこの新しい最先端施設は、3年の建設期間を経て2021年に完成した。チューダー レッドで統一されたこのマニュファクチュールは、4階建て総面積5,500平方メートルに及び、隣接する2016年に設立されたチューダーのムーブメント製造施設、ケニッシ マニュファクチュールと物理的にも視覚的にもつながっている。チューダーが所有する関連会社のネットワークおよびケニッシにより、チューダーは高性能機械式キャリバーの開発と製造の統合を実現してきた。その結果、チューダーは今では極めて重要な部品の製造を完全にマスターし、その品質を保証することができる。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。この経験、そして自社の時計の優れた品質に対する自信により、チューダーはそのすべての製品に5年間の保証を適用している。この保証は、時計の登録や定期的な点検を必要とせず、譲渡も可能である。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間 に1回程度を推奨している。

**TUDOR IS #BORNTODARE**

2017年、チューダーは#BornToDareのスローガンを掲げた新しいキャンペーンを開始した。これは、ブランドの歴史と、今日ブランドが象徴するものの両方を反映している。陸海空、ときには氷上でチューダーの腕時計を身に着け、並外れた偉業を成し遂げてきた挑戦者たちの物語そのものだ。そこには、極限の環境に耐え、挑戦し続ける人々のために腕時計をつくった創立者ハンス・ウイルスドルフの想いが宿っている。今日のチューダーを築き上げた、時計製造に対するその唯一無二の取り組みの証である。チューダーの革新は常に注目の的であり、#BornToDareの精神はなるべくして変革者となったアンバサダーたちにより体現されている。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練されたスタイル、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた機械式時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが「チューダー（The Tudor）」を初めて登録。1946年、彼は品質に対する伝統的なロレックスの哲学を重んじながらも、より手の届きやすい価格の時計を製造するモントル チューダー SAを公式に設立する。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、1926、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。

**REFERENCES 28600/3, 28500/3, 28400/3, 28300/3**

**CASE**

41、38、34または28mm の316Lステンレススチール製ケースにポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

316Lステンレススチールまたはイエローゴールド製ノッチドベゼル、オルタネイティングカット、ポリッシュ仕上げ

28mm モデルのみダイヤモンドセットの316Lステンレススチールまたはイエローゴールド製ベゼル

**WINDING CROWN**

316Lステンレススチールまたはイエローゴールド製スクリュー式リューズ、チューダーロゴの刻印

**DIAL**

ブラック、シルバー、サーモンピンク、チョコレートブラウン、シャンパンカラー、またはブルー、サンレイ仕上げ、ダイヤモンド入り、ダイヤモンドなし

ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール（34mmと28mmのみ）

ローマ数字のアプライド アワーマーカー

曜日表示（12時位置、41mmのみ）

日付表示（3時位置）

**CRYSTAL**

サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

100m (330 ft）防水

**BRACELET**

一体化された316Lステンレススチール製、または316Lステンレススチール＆イエローゴールド製5列リンクブレスレット、サイドリンクとセンターリンクはサテン仕上げ、中間リンクはポリッシュ仕上げ、フォールディングクラスプ＆セーフティキャッチ

**MOVEMENT**

機械式自動巻ムーブメント

キャリバー T603（41mm）またはT601（38mmと34mm）、またはT201（28mm）

**POWER RESERVE**

約38時間

**FUNCTIONS**

センター配置の時針、分針、秒針

日付表示（3時位置）

曜日表示（12時位置、41mmモデルのみ）

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

ニヴァロックス、緩急針調整式

振動回数：28,800/ 時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

T603: 33.3mm

T601: 26mm

T201: 17.5mm

**THICKNESS**

T603: 5.5mm

T601: 4.6mm

T201: 4.8mm

**JEWELS**

25石