TUDOR Royal

**TUDOR Royal（帝舵皇家系列）配備與錶殼連成一體的金屬錶帶，裝飾坑紋或鑲鑽外圈，搭載自動上鏈機芯，兼具運動氣息與時尚風範，靈活百搭且價格相宜。**

帝舵表最初於1950年代使用「Royal」這名稱，以突顯其腕錶的出眾品質。而TUDOR Royal系列即此歷史傳承的延續。此系列腕錶兼具運動氣息與時尚風範，配備與錶殼連成一體的錶帶，自動上鏈，價格相宜又不失優越品質。其出眾性能與精美風格的融合，汲取了經典腕錶與運動腕錶的雙重特色。此系列已推出精鋼款及金鋼款，共有4種尺寸、9款錶面可選。

**特點**

1. 磨砂及磨光316L鋼錶殼，316L鋼款或316L鋼及黃金款，共有28、34、38及41毫米四種直徑可選
2. 28毫米款搭配鑲鑽外圈，其餘錶款搭配316L鋼或黃金坑紋外圈
3. 多款太陽光線效果飾面錶面或珍珠母錶面，搭配立體或鑲鑽羅馬數字
4. 棒形指針，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
5. 日曆功能，41毫米錶款還配備星期功能
6. 一體式「五鏈節」錶帶，316L鋼或黃金及316L鋼材質，經磨砂及磨光處理
7. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**TUDOR ROYAL #BORNTODARE**

自1926年創立以來，帝舵表一直致力製造一款品質盡善、價格相宜的優質腕錶。無論過去還是現在，帝舵表始終秉持品牌創辦人漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的製錶願景，堅守天生敢為的品牌使命。漢斯·威爾斯多夫奠定了現代製錶業的基石，定義了一枚腕錶需具備走時精準、防水且搭載自動上鏈機械機芯的標準。他更夢想製造一款不僅性能出眾與價格親民的腕錶，並因此創立帝舵表品牌，將夢想化為現實。TUDOR Royal系列正是此嚴格製錶理念的傳承典範，使每一位佩戴者均能以相宜價格享受到無愧於帝舵表品牌的超凡品質。此系列錶款完全於瑞士製造，錶殼以堅固著稱的316L鋼製作而成，配備旋入式錶冠及底蓋，確保佩戴時防水深達100米（330呎）。內部機芯深藏不露，工藝精湛，裝飾精美，並根據製錶業的嚴格標準精細調校，代表了瑞士在製錶領域的技術高峰。光滑的「五鏈節」金屬錶帶則以其獨特的設計、嚴謹的工藝和精巧的打磨，帶來流暢舒適的佩戴體驗。所有這些迷人的精湛細節共同鑄就了帝舵表聲名卓著的優良品質，更深刻演繹了帝舵表#BornToDare的品牌精神與一如既往精益求精的製錶哲學。

**與錶殼連成一體的錶帶，兼具動感活力與時尚風格**

TUDOR Royal系列巧妙融合和諧典雅的風格與靈活百搭的特性，是呈現多變與個性的傑出作品。設計細節賦予其獨特個性，坑紋外圈的磨光飾面與坑紋切割相互間隔，尤為矚目。此系列腕錶配備一體式金屬錶帶，與錶殼融為一體，突顯出TUDOR Royal系列流暢灑脫的現代氣息。間隔鏈節精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理，工藝精湛，匠心獨具。錶帶鏈節的表面柔韌順滑，邊緣細節處理則貫徹了帝舵表一直以來對佩戴舒適度的重視。除精鋼款，此系列還可選擇間隔鏈節的黃金鋼錶帶，精巧的飾面效果可滿足多元需求。TUDOR Royal系列腕錶共有四種尺寸可選，適合各種尺寸之手腕。41毫米款造型尤為特別，搭載的機械機芯可同時顯示星期及日曆。28毫米款採用珍珠母錶面，搭配鑲鑽外圈。

**精緻錶面，兼具動感活力與時尚風格**

TUDOR Royal系列腕錶的錶面飾以別緻的太陽光線效果圖案。黑色、銀色、香檳色或藍色錶面令該紋飾效果尤為矚目，營造典雅迷人的光影變幻效果，突顯TUDOR Royal系列的時尚氣息。直徑最小的28毫米款特別配備鑲鑽珍珠母錶面，使系列腕錶更加瑰麗多姿。錶面鑲嵌的立體羅馬數字鐘點標記則為腕錶平添了一絲別緻的美感。其中有八顆羅馬數字鐘點標記亦可替換為鑲鑽鐘點標記。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯‧威爾斯多夫於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表始終致力製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶充滿自信，帝舵表現為2020年1月1日後出售的所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯•威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）、1926及Royal（皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號28600/3、28500/3、28400/3、28300/3**

**錶殼**

直徑41、38、34或28毫米，磨光及磨砂316L鋼錶殼

**外圈**

316L鋼或黃金坑紋外圈，切割坑紋與磨光飾面相間隔

28毫米款採用316L鋼或黃金鑲鑽外圈

**上鏈錶冠**

316L鋼或黃金旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表標誌

**錶面**

黑色、銀色、香檳色或藍色錶面  
太陽光線效果  
可選鑲鑽或無鑽款式

白色珍珠母鑲鑽石錶面（僅限34及28毫米錶款）

立體羅馬數字

星期窗位於12點鐘位置（僅限41毫米錶款）

日曆窗位於3點鐘位置

**鏡面**

藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達100米（330呎）

**錶帶**

316L鋼或316L鋼及黃金一體式錶帶，五鏈節，外側及中間鏈節經磨砂處理，間隔鏈節精細磨光，配摺扣及保險扣

**機芯**

自動上鏈機械機芯

T603型（41毫米）或T601型（38及34毫米）或T201型（28毫米）

**動力儲備**

約38小時

**功能**

中央時針、分針及秒針

半瞬跳日曆窗位於3點鐘位置

半瞬跳星期窗位於12點鐘位置（僅限41毫米錶款）

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

Nivarox，以指針裝置調校

頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

T603：33.3毫米

T601：26毫米

T201：17.5毫米

**厚度**

T603：5.5毫米

T601：4.6毫米

T201：4.8毫米

**寶石數量**

25顆