**TUDOR ROYAL**

**洗練を極めるスポーツシック。インテグレイテッドブレスレットとノッチドベゼルを備えたチューダーロイヤル。こだわりを持つすべての人へ。**

ロイヤルの名が初めて冠されたのは1950年代のこと。類まれなる品質がその名の所以なのだ。インテグレイテッドブレスレットをはじめとする一切の妥協を許さないスポーツシックなデザインはその揺るぎない哲学の象徴といえるだろう。そう、クラシックとスポーツという異なる要素が出会ったのである。

KEY POINTS

1. 28、34、38．41mmの316Lスチール製ケースまたは316Lスチール＆イエローゴールド製ケース
2. サンレイ、サテン仕上げにローマ数字のアワーマーカーを配置したダイアル
3. バトン針、スーパールミノバ®
4. 日付表示機能、曜日表示機能（41mmのみ）
5. 316Lスチール製または316Lスチール＆イエローゴールド製5列リンクのインテグレイテッドブレスレット、

ポリッシュ＆サテン仕上げ

1. 5年間の国際保証

**TUDOR ROYAL IS #BORNTODARE**

1926年の誕生以来、チューダーはいつの時代も価格を超える価値を持つ腕時計を生み出し続けてきた。今も昔も変わることのないその挑戦的な使命は、創立者であるハンス・ウイルスドルフのビジョンそのものである。先見の明を持ち、防水性能、機械式自動巻きムーブメントを備えた類まれなる腕時計を生み出したハンス。その完璧ともいえるツールウォッチとしての性能をより多くの人に知ってもらうために、チューダーは誕生したのである。チューダー ロイヤルはまさに妥協を許さぬ彼の信念を体現している。屈強な316Lスチールがケースに使用され、ケースバックとリューズは100mの防水性能を保証する。また細部に至るまで緻密に作られたスイス製の機械式ムーブメントは、性能はもちろんのこと仕上げに至るまで美しい。そしてクラフツマンシップを感じさせる5列リンクのブレスレットのデザインには一部の隙もないのである。これらすべてはチューダーが掲げる常に挑戦し続ける姿勢、#BornToDareの精神のもとで生まれたのだ。

**SPORT-CHIC WATCH WITH INTEGRATED BRACELET**

チューダー ロイヤルが持つエレガンスは一言では語れない。細部に至るまでのこだわりはロイヤルならではの特徴である。交互に施された仕上げと彫りが入れられたカットが極めて美しいノッチドベゼル、そしてケースから途切れることのないラインを描くインテグレイテッドブレスレット。サイズ違いでサテン仕上げとポリッシュ仕上げが交互に施されたブレスレットの表面は非常に滑らかで、エッジには手首に置いたときに快適であるように処理が施されている。滑らかなフォルムに確かなものを感じさせ、イエローゴールド製で４つのサイズが展開されるチューダー ロイヤル。それはあらゆるスタイルや手首のサイズにフィットするとともに、41mmのモデルには日付表示に加え、曜日表示機能が搭載された。

（2020年現在 一部のモデルは日本展開未定）

**SPORT-CHIC WATCH WITH REFINED DIALS**

チューダー ロイヤルを彩るのは様々なダイアルカラー。ブラック、シルバー、シャンパンカラー、そしてブルー。中心から美しく放射線状に仕上げを施すことで、光は美しく反射する。またマザーオブパールのダイアルにダイアモンドがあしらわれたフェミニンなダイアルも展開。それらのダイアルにローマ数字を施すことで、完璧な

スポーツシックが完成した。

（2020年現在 一部のモデルは日本展開未定）

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。これまでの経験と類まれなる品質を生み出すためのノウハウの蓄積により、チューダーは2020年1月以降に購入された製品に関して保証期間を5年間へと延長。また2018年7月1日から2019年12月31日までの間に購入された製品に関しては、18か月保証期間が延長され、3年6か月の保証期間となる。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては5年から10年の間に1回程度を推奨している。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは独自の価値とともに洗練されたスタイルと、確かな信頼性を約束する機械式時計を提供するスイスの時計ブランドである。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが「チューダー（The Tudor）」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントレ チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、ヘリテージ、ノースフラッグといった象徴的なモデルをラインナップし、2015年以来、多様な機能を搭載した機械式マニュファクチュールムーブメントモデルを世に送り出している。

**REFERENCES 28600/3, 28500/3, 28400/3, 28300/3**

**CASE**

41、38、34、28mmのスチール製ケース、ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

スチール製またはイエローゴールド製ノッチドベゼル、オルタネイティングカット、ポリッシュ仕上げ

**WINDING CROWN**

スチール製またはイエローゴールド製スクリュー式リューズ、チューダーロゴのレリーフ

**DIAL**

ブラック、シルバー、シャンパンカラー、ブルー、サンレイ仕上げ、ダイヤモンド付きまたはなし

マザーオブパール、ダイヤモンド付き（34mmと28mmのみ）

ローマ数字のアワーマーカー

曜日表示（12時位置、41mmのみ）

日付表示（3時位置）

**CRYSTAL**

サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

100m（330フィート）

**BRACELET**

スチール製またはスチール&イエローゴールド製5列インテグレイテッドブレスレット、

サテン（外側と内側）＆ポリッシュ（中央）仕上げ/フォールディングクラスプ＆セーフティキャッチ

MOVEMENT

**CALIBRE**

機械式自動巻きムーブメント、キャリバー

T603（41mm）、T601（38、34mm）、T201（28mm）

**POWER RESERVE**

約38時間

**FUNCTIONS**

時針、分針、秒針

日付表示（3時位置）

曜日表示（12時位置、41mmのみ）

秒停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

ニバロックス、緩急針調整式

振動回数：28,800/時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

T603: 33.3 mm

T601: 26 mm

T201: 17.5 mm

**THICKNESS**

T603: 5.5 mm

T601: 4.6 mm

T201: 4.8 mm

**JEWELS**

25 石

※スチール&ゴールドモデル及びダイヤモンド付きモデルの日本展開は未定です