BLACK BAY 31/36/39/41

**TUDOR propose une nouvelle version de ses modèles Black Bay en acier avec lunette fixe. Désormais disponibles en quatre tailles, toutes équipées de Calibres Manufacture, les Black bay 31/36/39/41 sont proposés avec un bracelet à cinq mailles et un fermoir à ajustage rapide.**

Les modèles Black Bay 31/36/39/41 apportent une esthétique inédite dans la ligne Black Bay. Leurs boîtiers tout en courbes présentent une combinaison de finitions qui les subliment. Ils proposent également une esthétique qui revisite l’esprit de la montre‑outil emblématique de la marque en adoptant un look sophistiqué, versatile, unisexe et chic. Équipés de Calibres Manufacture, ces modèles se positionnent à la pointe du raffinement technique horloger. Autre élément d’importance pour le confort au porter, les bracelets cinq maillons sont, pour toutes les tailles, proposés avec le fermoir à ajustage rapide TUDOR « T-fit ». Cette année, de nouveaux cadrans à motif soleillé aiguisent encore davantage le style de la montre. La minuterie se dévoile dans une couleur contrastante par rapport à celle du cadran, qu’il soit bleu, en exécution anthracite ou couleur champagne clair, donnant une certaine chaleur au design de la montre.

**KEY POINTS**

1. Boîtier satiné et poli de 31, 36, 39 ou 41 mm de diamètre en acier inoxydable 316L.
2. Cadran satiné-soleil bleu, anthracite ou couleur champagne clair, serti ou non.
3. Aiguilles dites « Snowflake », une signature des montres de plongée TUDOR introduite en 1969, avec matière lumineuse Swiss Super-LumiNova® Grade A
4. Calibres Manufacture MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm) MT5601 (41 mm), certifiés par le COSC avec spiral en silicium
5. Bracelet à cinq mailles en acier inoxydable 316L avec fermoir à ajustage rapide TUDOR « T-fit »
6. Cinq ans de garantie transférable, sans inscription, ni contrôles intermédiaires requis

**UN BOÎTIER TOUT EN COURBES ET BRILLANCES**

Le boîtier des modèles Black Bay 31/36/39/41 décline une vision sophistiquée, toute en rondeurs de la fameuse esthétique Black Bay. Avec ses flancs polis et bombés, il se dégage en effet, et dans toutes les tailles proposées, une douceur accentuée encore par une nouvelle couronne de remontoir galbée. Outre les courbes séduisantes, la lunette et la couronne polies sont repris des modèles S&G lancés l’année dernière.

**LES CALIBRES MANUFACTURE TUDOR**

TUDOR propose trois types de mouvement à remontage automatique, tous utilisés pour les différentes tailles des modèles Black Bay 31/36/39/41 : grand (MT56), moyen (MT54) et petit (MT52).

La construction des Calibres Manufacture TUDOR est pensée pour la robustesse, la longévité, la fiabilité et la précision à l’image de leur balancier à inertie variable maintenu par un solide pont traversant à double point d'ancrage. Couplé à un spiral amagnétique en silicium, il leur permet d’être certifié chronomètre par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) avec des performances allant au-delà des standards de cette institution indépendante.

Autre élément notable, la réserve de marche des Calibres Manufacture TUDOR grande taille et intermédiaire est dite « weekend-proof », soit de 70 heures environ, ce qui permet au porteur de poser sa montre le vendredi soir et de la reprendre le lundi matin sans devoir la remonter. Pour le Calibre Manufacture MT5201 (famille de mouvements petite taille), la réserve de marche est de 50 heures environ.

**BRACELETS À CINQ MAILLES ET FERMOIRS À AJUSTAGE RAPIDE**

Tous les modèles Black Bay 31/36/39/41 sont proposés avec un bracelet à cinq mailles en acier inoxydable 316L. Un robuste fermoir en acier 316L, avec système d’ajustement rapide TUDOR « T-fit » qui permet de changer la longueur à la volée, complète la proposition. Facile d’utilisation, ne nécessitant pas d’outil et proposant cinq positions, ce dispositif pratique permet au porteur d’effectuer lui-même un réglage fin et instantané sur une fenêtre d’ajustement de la longueur totale du bracelet de 8 mm.

**L’ESSENCE DE BLACK BAY**

La ligne Black Bay propose des cadrans inspirés de ceux des montres de plongée TUDOR produites dans les années 1950. Elle emprunte également les aiguilles TUDOR à la forme angulaire caractéristique, surnommées « Snowflake » dans les cercles de collectionneurs et apparues au catalogue de la marque en 1969. Sa couronne sans protections de même que les trous de barrette traversants de ses cornes sont enfin des éléments typiques des premières générations de montres de plongée TUDOR.

La ligne Black Bay est le résultat de subtiles combinaisons de codes esthétiques historiques et d’horlogerie contemporaine. À l’opposé d’un travail de réédition à l’identique d’un classique, elle propose un condensé de plus de soixante ans de montres de plongée TUDOR, tout en étant résolument ancré dans le présent. Le ressenti est néo‑vintage, mais les techniques de fabrication, le niveau de fiabilité, de robustesse, la qualité des finitions sont conformes aux exigences les plus élevées d'aujourd'hui.

**LA MANUFACTURE TUDOR**

Chaque montre TUDOR est entièrement assemblée et testée selon les standards haute-performance de la marque dans sa nouvelle Manufacture du Locle, en Suisse. Ce complexe industriel de pointe, terminé en 2021 après trois années de construction, combine le savoir-faire manuel traditionnel de l’horloger avec les systèmes automatisés de certification et les solutions techniques de gestion de production les plus avancés. Entièrement parée de rouge, la Manufacture TUDOR s’étend sur quatre niveaux pour un total de surface utile excédant 5'500 mètres carrés. Dans son prolongement, connectée aussi bien physiquement que visuellement, se trouve la Manufacture Kenissi, l’entité industrielle fondée par TUDOR en 2016 pour fabriquer ses mouvements. Grâce à elle et à un réseau d’entreprises contrôlées par TUDOR, la marque a pu verticaliser le développement et la production de mouvement mécanique de haute-performance. TUDOR maîtrise ainsi entièrement sa production de composants stratégiques et peut en garantir la qualité.

**LA GARANTIE TUDOR**

Depuis sa création par Hans Wilsdorf en 1926 et en accord avec sa vision du produit horloger idéal, TUDOR n’a de cesse de créer les montres les plus robustes, durables, fiables et précises qui soient. C’est forte de cette expérience et confiante en la qualité supérieure de ses montres que TUDOR propose une garantie de cinq ans sur tous ses produits. Cette garantie ne nécessite pas d’enregistrement de la montre ni de contrôles intermédiaires et est transférable. TUDOR recommande de faire entretenir ses montres environ tous les dix ans, selon le modèle et l’usage quotidien du porteur.

**TUDOR EST #BORNTODARE**

En 2017, TUDOR a lancé une nouvelle campagne avec #BornToDare comme signature. Elle reflète l’histoire de la marque comme ce qu’elle représente aujourd’hui. Elle raconte les aventures de ces individus qui ont accompli des exploits sur terre, dans les airs, sous l’eau et sur les glaces, une TUDOR au poignet. Elle fait également référence à la vision de son fondateur Hans Wilsdorf, pour qui une montre devait être capable de résister aux conditions les plus extrêmes, aux styles de vie les plus audacieux. #BornToDare est également l’illustration même de l’approche horlogère unique de TUDOR, qui a fait de la marque ce qu’elle est aujourd’hui. À la pointe de l’industrie horlogère, ses innovations en sont désormais des références incontournables. L’esprit #BornToDare de TUDOR est représenté dans le monde entier par des ambassadeurs de premier plan, dont la réussite exceptionnelle est indéniablement le fruit d’une audace peu commune.

**À PROPOS DE TUDOR**

TUDOR est une marque horlogère suisse primée qui propose des montres mécaniques à l’esthétique raffinée, à la fiabilité éprouvée et au rapport qualité prix unique. Les origines de la marque datent de 1926, quand « The TUDOR » fut enregistrée en tant que marque pour le compte de Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex. En 1946, ce dernier établit officiellement la société Montres TUDOR SA pour fabriquer ces montres dans le respect de la philosophie de qualité traditionnelle de Rolex à un prix plus accessible. Au cours de leur histoire, pour leur robustesse et accessibilité, les montres TUDOR ont été le choix d’aventuriers parmi les plus audacieux, sur terre, dans les airs, sous l’eau et sur les glaces. Aujourd’hui, la collection TUDOR inclut des lignes emblématiques telles que Black Bay, Pelagos, 1926 ou TUDOR Royal. Depuis 2015, TUDOR propose également des modèles avec Calibres Manufacture mécaniques aux multiples fonctions et aux performances supérieures.

**RÉFÉRENCES 79600, 79640, 79660, 79680**

**BOÎTIER**

Boîtier en acier inoxydable 31, 36, 39 ou 41 mm, finition polie et satinée

**LUNETTE**

Lunette en acier inoxydable, finition polie et satinée

**COURONNE**

Couronne en acier vissée ornée de la rose TUDOR en relief

**CADRAN**

Cadran bleu, anthracite ou couleur champagne clair

**GLACE**

Glace saphir plate

**ÉTANCHÉITÉ**

Étanche jusqu’à 100 m

**BRACELET**

Bracelet en acier inoxydable, finition polie et satinée, avec boucle déployante « T‑fit » et rabat de verrouillage en acier

**MOUVEMENTS**

Calibres Manufacture MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm), MT5601 (41 mm) (COSC)

Mouvement mécanique à remontage automatique bidirectionnel par rotor

**PRÉCISION**

Chronomètre suisse officiellement certifié par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres)

**FONCTIONS**

Aiguilles des heures, minutes, et secondes au centre

Stop seconde pour mise à l’heure précise

**OSCILLATEUR**

Balancier à inertie variable, micro‑réglage par vis

Spiral amagnétique en silicium

Fréquence : 28 800 alt/h (4 Hz)

**DIAMÈTRE TOTAL**

20 mm (MT5201)

30,3 mm (MT5400)

31,8 mm (MT5602)

33,8 mm (MT5601)

**ÉPAISSEUR**

5 mm (MT5201, MT5400)

6,5 mm (MT5602, MT5601)

**EMPIERRAGE**

26 pierres (MT5201)

27 pierres (MT5400)

25 pierres (MT5602, MT5601)

**RÉSERVE DE MARCHE**

Réserve de marche d'environ 50 heures (MT5201)

Réserve de marche d'environ 70 heures (MT5400)

Réserve de marche d'environ 70 heures (MT5601)

Réserve de marche d'environ 70 heures (MT5602)