BLACK BAY 54

**TUDOR presenta un nuevo miembro de la línea Black Bay que encarna la expresión más pura y moderna del primer reloj de submarinismo de la marca. En 1954 se presentó la referencia 7922. Hoy, el Black Bay 54 recuerda este modelo con una caja de 37 mm y un Calibre de Manufactura.**

Mientras que la línea Black Bay hace referencia a una gama de los primeros relojes de submarinismo de TUDOR, el nuevo Black Bay 54 es el ejemplo más fiel del primer reloj de submarinismo de TUDOR, la referencia 7922. La caja de 37 mm mantiene las proporciones clásicas de antaño y aun así posee la proeza técnica del Calibre de Manufactura MT5400 de TUDOR y un grado de profundidad de 200 m. Como es de esperar, el bisel unidireccional está desprovisto de numerales graduados, evocando los inicios de la época de los años 50 cuando el buceo estaba en sus primeras etapas y TUDOR fabricó un reloj para aquellos, lo suficientemente atrevidos, como para participar en este deporte en crecimiento. Los nuevos detalles estéticos, sin embargo, no se detienen en las dimensiones de la caja y el bisel. El segundero recuerda el aspecto del original con un diseño de piruleta. La ergonomía también ha evolucionado, con una corona y bisel rediseñados, ambos con proporciones históricas.

**ELEMENTOS CLAVE**

1. Proporciones históricas de una caja de acero inoxidable de 37 mm con un bisel unidireccional 60 minutos de acero inoxidable sin numerales
2. Esfera negra con acabado satinado rayo de sol sutilmente abombada con detalles dorados
3. Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de submarinismo TUDOR introducido en 1969, con revestimiento luminiscente de grado A Swiss Super‑LumiNova®
4. Calibre de Manufactura MT5400, con certificado COSC y espiral de silicio, reserva de marcha de 70 horas
5. Disponible con un brazalete de tres eslabones de acero inoxidable con remaches o una correa de caucho, ambos con el cierre de TUDOR «T‑fit» con ajuste rápido
6. Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de revisiones de mantenimiento periódicas

**BUCEANDO EN EL PASADO**

La línea Black Bay se creó pensando en el pasado. Es sumamente importante respetar los principales diseños que dictaron las bases de la estética única de TUDOR. Mientras que la línea Black Bay ha incorporado siempre elementos distintivos de antiguos relojes de submarinismo de TUDOR, el Black Bay 54 es quizás el Black Bay más fiel que haya sido creado hasta ahora. El Oyster Prince Submariner, referencia 7922, es un candidato formidable para inspirarse: fue conocido por haber sido evaluado y por consiguiente adoptado por las Marinas francesa y estadounidense, y utilizados mayormente por buceadores profesionales. Las primeras iteraciones del 7922 utilizaron una «corona pequeña» y evitaron el posterior triángulo rojo emblemático a las 12 horas para un diseño más puro e uniforme. El Black Bay 54 continúa con esta tradición. De hecho, el Black Bay 54 recuerda una serie de pequeños detalles estéticos que marcan una gran diferencia. Por ejemplo, las agujas. Además de los ajustes en las proporciones, están sujetas a la base, de la misma forma que aparecen en 1954. También se han rediseñado los ejes del bisel, con una versión modernizada del patrón ergonómico del 7922. Evidentemente, el Black Bay 54 todavía posee toques modernos, como una esfera con un sutil acabado satinado rayo de sol y un cierre de TUDOR «T‑fit» para un ajuste perfecto. Y por supuesto, el Calibre de Manufactura MT5400 de vanguardia.

**CALIBRE DE MANUFACTURA MT5400**

El Calibre de Manufactura MT5400, presente en el Black Bay 54, ofrece funciones de horas, minutos y segundos. Su acabado es típico de los Calibres de Manufactura de TUDOR: El rotor troquelado en tungsteno monobloque está satinado con detalles pulidos a chorro de arena, mientras que los puentes y la placa alternan superficies pulidas a chorro de arena y decoraciones láser.

Su construcción está diseñada para asegurar robustez y precisión. Al igual que su volante de inercia variable, mantenido por un robusto puente transversal con dos anclas de fijación. Este sistema, junto con su espiral de silicio amagnético, permite al Calibre de Manufactura MT5400 funcionar en un rango de tolerancia de 6 segundos (-2/+4) puesto a prueba en un reloj completamente ensamblado.

Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha del Calibre de Manufactura MT5400 puede superar cualquier fin de semana; es decir, tiene una reserva de marcha de 70 horas, lo que permite al usuario quitarse el reloj un viernes por la tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana sin tener que darle cuerda. Aunque usted necesite descansar el fin de semana, su reloj no lo necesita.

**BRAZALETE DE ACERO O CORREA DE CAUCHO**

El Black Bay 54 cuenta con un brazalete de 3 eslabones de acero completamente satinado, y con el cierre de TUDOR «T‑fit» equipado con un sistema de ajuste rápido. Este práctico sistema de fácil manejo, que ofrece cinco posiciones sin necesidad de herramientas, permite a los portadoresun ajuste preciso e instantáneo de la longitud total del brazalete hasta 8 mm. El cierre incorpora rodamientos de bolas de cerámica que garantizan un cierre suave y seguro, además de añadir un agradable elemento táctil a la acción del cierre.

También hay disponible una correa de caucho negro para el Black Bay 54. La correa está disponible en tres tamaños con el cierre de TUDOR «T‑fit» y, para un ajuste perfecto, puede ajustarse al tamaño exacto de la muñeca del portador. En el interior presenta el característico motivo «Snowflake» para un mayor agarre, y está ajustado específicamente para el Black Bay 54.

**LA ESENCIA DE BLACK BAY**

La línea Black Bay incorpora esferas inspiradas en los relojes de submarinismo TUDOR fabricados durante la década de 1950. Las agujas, conocidas con el nombre de «Snowflake», tienen una forma angulosa muy característica, de los modelos que aparecían en el catálogo de 1969 de la marca. Su corona sin protección y las características de su caja recuerdan a las primeras generaciones de relojes de submarinismo TUDOR.

La línea Black Bay es el resultado de la sutil combinación de estética tradicional y relojería contemporánea. Lejos de ser meros relanzamientos de los clásicos, aúna los más de sesenta años de relojes de submarinismo TUDOR al tiempo que permanecen plenamente actuales. Su diseño *neovintage* va acompañado de unas técnicas de fabricación y una fiabilidad, robustez y calidad de acabado que satisfacen los requisitos actuales más rigurosos.

**LA MANUFACTURA TUDOR**

Cada reloj TUDOR, incluido el Black Bay 54, está ensamblado y completamente puesto a prueba siguiendo los estándares superiores de TUDOR en la nueva Manufactura TUDOR ubicada en Le Locle, Suiza. Esta nueva instalación de vanguardia, que reúne el *savoir‑faire* de los relojeros con lo mejor de la gestión de producción y de los sistemas de certificación automatizados, se completó en 2021 tras tres años de construcción. Decorada en su totalidad en rojo TUDOR, la Manufactura abarca unas cuatro plantas, un total de 5500 m2, y está conectada física y visualmente con su vecina, la Manufactura Kenissi, la instalación donde se producen los movimientos de TUDOR fundada en 2016. Con Kenissi y una red de filiales propiedad de TUDOR, la marca ha podido integrar el desarrollo y la producción de calibres mecánicos de alto rendimiento. En consecuencia, TUDOR controla ahora plenamente la manufacturación de componentes estratégicos y garantiza su calidad.

**LA GARANTÍA TUDOR**

Desde que Hans Wilsdorf creó la marca en 1926, de acuerdo con su visión del reloj ideal, TUDOR ha creado siempre relojes con el máximo nivel posible de resistencia, durabilidad, fiabilidad y precisión. Gracias a esta experiencia y a la confianza en la calidad superior de sus relojes, TUDOR ofrece una garantía de cinco años para todos sus productos. Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de mantenimiento. TUDOR también recomienda que sus relojes tengan un mantenimiento aproximadamente cada diez años, dependiendo del modelo y del grado de uso diario.

**TUDOR ES #BORNTODARE**

En 2017, TUDOR lanzó una nueva campaña con el lema #BornToDare. Refleja tanto la historia de la marca como lo que es hoy en día. Cuenta las aventuras de personas que han logrado lo extraordinario en tierra firme, sobre hielo, por aire o bajo el agua con un TUDOR en sus muñecas. El lema también hace referencia a la visión de Hans Wilsdorf, fundador de TUDOR, quien fabricó relojes TUDOR diseñados para resistir las condiciones más extremas y concebidos para los estilos de vida más audaces. Es el testimonio del singular enfoque sobre la relojería por el que TUDOR es conocida en la actualidad. Sus innovaciones, pioneras en el sector de la relojería, se han convertido en toda una referencia hoy en día. El espíritu #BornToDare de TUDOR cuenta con el apoyo de embajadores ilustres por todo el mundo, cuyos logros son consecuencia de haber arriesgado en sus vidas.

**ACERCA DE TUDOR**

TUDOR es una marca galardonada de relojería suiza que ofrece relojes mecánicos con un estilo sofisticado, fiabilidad probada y una exclusiva relación calidad‑precio. Los orígenes de TUDOR se remontan a 1926, cuando «The Tudor» fue registrada por primera vez en nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf. En 1946, fundó de manera oficial la empresa «Montres TUDOR S.A.» para fabricar relojes que respetaran la tradicional filosofía de calidad de Rolex a un precio más asequible. A lo largo de su historia y gracias a su robustez y asequibilidad, los relojes TUDOR han acompañado a algunos de los aventureros más audaces por tierra, mar, aire y hielo. Hoy en día, la colección TUDOR incluye modelos icónicos como el Black Bay, Pelagos, 1926 y Royal. Desde 2015, TUDOR también ofrece modelos con Calibres mecánicos de Manufactura con numerosas funciones y un rendimiento excepcional.

**REFERENCIA 79000N**

**CAJA**

Caja de 37 mm de acero inoxidable, acabado pulido y satinado

**BISEL**

Bisel unidireccional 60 minutos de acero inoxidable con pieza de aluminio sin graduación de minutos

**CORONA**

Corona a rosca de acero inoxidable con la rosa de TUDOR en relieve

**ESFERA**

Negra, abombada

**CRISTAL**

Cristal de zafiro abombado

**HERMETICIDAD**

Hermético hasta 200 m

**BRAZALETE**

Brazalete de acero inoxidable de tres eslabones con acabado pulido y satinado, o correa de caucho, ambos con el cierre de TUDOR «T‑fit»

**MOVIMIENTO**

Calibre de Manufactura MT5400 (COSC)

Movimiento mecánico de cuerda automática con rotor bidireccional

**PRECISIÓN**

Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros)

**FUNCIONES**

Agujas de horas, minutos y segundos en el centro

Función de parada del segundero para una puesta en hora precisa

**VOLANTE**

Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante

Espiral de silicio amagnético

Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz)

**DIÁMETRO TOTAL**

30,3 mm

**GROSOR**

5 mm

**RUBÍES**

27 rubíes

**RESERVA DE MARCHA**

Reserva de marcha de aprox. 70 horas