BLACK BAY FIFTY-EIGHT 18K

**TUDOR presenta una nueva y atrevida versión de su popular modelo, el Black Bay Fifty-Eight, en oro amarillo de 18 quilates con fondo abierto. Es la primera vez que estas dos características se añaden a un reloj de submarinismo TUDOR.**

El nombre Black Bay Fifty-Eight 18K proviene, por supuesto, del metal precioso de su caja, pero también de 1958, año en el que se presentó el primer reloj de submarinismo TUDOR hermético hasta una profundidad de 200 metros: el «Big Crown» o referencia 7924. Entre otros guiños estéticos al histórico reloj, este modelo presenta una caja de 39 mm de diámetro para mantener las proporciones típicas de la década de 1950. El Black Bay Fifty-Eight 18K, perfecto para las muñecas finas, para los amantes de los relojes más compactos y, por supuesto, para los entusiastas de lo «vintage», también es el primer reloj de submarinismo TUDOR fabricado con oro amarillo de 18 quilates que se presenta con un fondo abierto.

**ELEMENTOS CLAVE**

1. Caja con acabado satinado (mate) de 39 mm de diámetro, fabricada en oro amarillo de 18 quilates con fondo abierto
2. Esfera mate de color «verde oro», con marcadores de hora en oro amarillo de 18 quilates
3. Calibre deManufactura MT5400, certificación del Control Oficial Suizo de Cronógrafos (COSC), con espiral de silicio y reserva de marcha de 70 horas
4. Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de submarinismo TUDOR introducido en 1969, fabricadas en oro amarillo de 18 quilates y con revestimiento fosforescente de grado A Swiss Super-LumiNova®
5. Incluye dos correas: tejido de Jacquard verde con una banda dorada y cuero de aligátor marrón oscuro
6. Garantía transferible de cinco años, sin necesidad de registros ni de mantenimientos obligatorios

**ORO MATE**

La caja del Black Bay Fifty-Eight 18K presenta un acabado totalmente satinado con un efecto mate que contrasta con el tradicional acabado brillante de los relojes de oro. Está fabricada en oro amarillo de 18 quilates y constituye una novedad en los relojes de submarinismo TUDOR. Su fondo abierto deja ver el Calibre de Manufactura MT5400, una opción que la marca no había elegido nunca antes para este tipo de producto, lo que reafirma la dualidad estética de este modelo. El Black Bay Fifty-Eight 18K, a caballo entre el legado del reloj herramienta robusto que define la oferta de TUDOR y un objeto exquisito, es tan singular como exclusivo.

**TONOS «VERDE ORO»**

El oro amarillo mate de 18 quilates del reloj Black Bay Fifty-Eight 18K se realza con la elegante combinación de esfera y bisel, el exquisito tono «verde oro» y los detalles intercalados de oro, también mate. Las agujas «Snowflake» están fabricadas en oro amarillo de 18 quilates, al igual que los apliques de los marcadores de hora. En la correa de tejido de este modelo está presente la misma gama de colores. La correa de es uno de los rasgos distintivos de TUDOR que, en 2010, fue una de las primeras marcas de relojes en ofrecerlas con sus productos. Esta correa, que la empresa de Julien Faure elabora en telares de Jacquard del siglo XIX en la región francesa de Saint-Étienne, ofrece una calidad de fabricación y una comodidad extraordinarias. En 2020, TUDOR y Julien Faure, una empresa familiar con 150 años de tradición, celebraron el décimo aniversario de una colaboración que se inició con el Heritage Chrono, el primer modelo con correa de elaborada por un artesano, que se presentó en Baselworld 2010. El modelo Black Bay Fifty-Eight 18K también viene con una correa abombada de cuero de aligátor verde a juego con la esfera.

**EL CALIBRE DE MANUFACTURA MT5400**

El Calibre de Manufactura MT5400, presente en el Black Bay Fifty-Eight 18K, ofrece funciones de horas, minutos y segundos. Su acabado es típico de los Calibres de Manufacturade TUDOR: el rotor troquelado en tungsteno monobloque está satinado con detalles pulidos a chorro de arena, mientras que los puentes y la placa alternan superficies pulidas a chorro de arena y decoraciones láser.

El diseño de este calibre garantiza resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión, igual que hace su volante de inercia variable, mantenido por un robusto puente transversal con dos puntos de fijación. Junto con su espiral de silicio amagnético, el Calibre de Manufactura MT5400 cuenta con la certificación de cronómetro por Control Oficial Suizo de Cronógrafos (COSC) y su rendimiento supera los estándares marcados por este instituto independiente. De hecho, aunque el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos en relación con el tiempo absoluto en un único movimiento, TUDOR insiste en alcanzar una variación de -2 +4 segundos en su funcionamiento cuando está completamente ensamblado.

Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha del Calibre de Manufactura MT5400 puede superar cualquier fin de semana; es decir, al ser de unas 70 horas, permite al usuario quitarse el reloj un viernes por la tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana sin tener que restablecerlo.

**LA ESENCIA DEL BLACK BAY**

Al igual que otros modelos de la línea Black Bay, el Black Bay Fifty-Eight 18K adopta las características agujas angulares de TUDOR conocidas como «Snowflake», presentadas en el catálogo de la marca del año 1969. La línea Black Bay, resultado de la sutil combinación de la estética tradicional y la relojería moderna, dista mucho de ser una mera reedición de un clásico. Está firmemente anclada en el presente y aúna casi siete décadas de relojes de submarinismo TUDOR. Aunque parte de un diseño «neovintage», sus técnicas de fabricación y su robustez, fiabilidad, durabilidad y precisión, así como la calidad de su acabado, superan los estándares del sector.

**EL RELOJ DE SUBMARINISMO TUDOR**

La historia del reloj de submarinismo TUDOR se remonta a 1954, año del lanzamiento de la referencia 7922. Es hermético hasta los 100 metros y es el primero de una larga línea de relojes de submarinismo. Constituye un modelo asequible, resistente, fiable y preciso que representa la filosofía del reloj herramienta de la marca. Este reloj de submarinismo TUDOR, durante las siete décadas siguientes a su introducción, se ha sometido a mejoras constantes y ha sido aclamado de manera unánime por los profesionales del sector, así como por algunas de las fuerzas navales más importantes del mundo.

**LA GARANTÍA TUDOR**

Desde que Hans Wilsdorf creó la marca en 1926, y fiel a su ideal de un producto de relojería, TUDOR nunca ha dejado de fabricar los relojes más robustos, duraderos, fiables y precisos que existen hoy en día. Tanta es la experiencia de TUDOR y la confianza que tiene la empresa en la calidad superior de sus relojes, que ofrece una garantía de cinco años en todos los productos vendidos después del 1 de enero de 2020. Para disfrutar de esta garantía, no es necesario registrar el reloj ni someterlo a ningún mantenimiento. Además, es transferible. Todos los productos TUDOR adquiridos entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 obtendrán una ampliación de 18 meses en su garantía, es decir, un total de tres años y medio. TUDOR también recomienda realizar un mantenimiento cada diez años aproximadamente, en función del modelo y de la intensidad del uso que se le dé diariamente.

**ACERCA DE TUDOR**

TUDOR es una galardonada marca de relojería suiza que ofrece relojes con una estética refinada, una fiabilidad probada y una relación calidad-precio única. Los orígenes de TUDOR se remontan a 1926, cuando «The Tudor» fue registrado por primera vez en nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf. En 1946, fundó la empresa «MONTRES TUDOR S.A.» para fabricar relojes con la calidad y fiabilidad de Rolex a un precio más asequible. Gracias a su robustez y precio asequible, a lo largo de su historia, los relojes TUDOR han sido elegidos por los más audaces en sus aventuras submarinas, terrestres y glaciales por todo el mundo. Hoy en día, la colección TUDOR incluye líneas emblemáticas como Black Bay, Pelagos, 1926 y Royal. Desde 2015, TUDOR también ofrece movimientos de Manufactura mecánicos con múltiples funciones y un rendimiento superior.

**REFERENCIA 79018V**

**CAJA**

Caja de oro amarillo de 18 quilates, 39 mm, acabado satinado

Fondo abierto con cristal de zafiro

**BISEL**

Bisel giratorio unidireccional de oro amarillo de 18 quilates con disco de aluminio anodizado verde mate con graduación de 60 minutos y marcas y números bañados de oro

**CORONA**

Corona a rosca de oro amarillo de 18 quilates grabada con la rosa de TUDOR en relieve y tubo de corona circular de oro amarillo de 18 quilates satinado

**ESFERA**

Verde, abombada

**CRISTAL**

Cristal de zafiro abombado

**HERMETICIDAD**

Hermético hasta 200 m

**BRAZALETE**

Correa abombada de cuero de aligátor marrón oscuro con cierre de hebilla de oro amarillo de 18 quilates

Correa adicional de tejido verde con una banda dorada y cierre de hebilla de oro amarillo de 18 quilates, incluida en el estuche

**MOVIMIENTO**

Calibre de Manufactura MT5400

Movimiento mecánico de cuerda automática con rotor bidireccional

**PRECISIÓN**

Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros)

**RESERVA DE MARCHA**

Aproximadamente 70 horas

**FUNCIONES**

Agujas de horas, minutos y segundos en el centro

Función de parada del segundero para una puesta en hora precisa

**VOLANTE**

Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante

Espiral de silicio amagnético

Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz)

**DIÁMETRO TOTAL**

30,3 mm

**GROSOR**

5 mm

**RUBÍES**

27 rubíes