BLACK BAY CHRONO 粉紅款：敢為精神的另一種表現

**敢為有很多精神形式。帝舵表代言人們以不同姿態詮釋的敢為精神，如今在新款Black Bay Chrono得以體現。**

**粉紅色錶面一個令人意外的組合，也並非人人能夠駕馭，但是對天生敢為的帝舵表，打破常規才是品牌基因。正因如此，帝舵腕錶系列成為又一枚獨樹一幟的存在。**

周杰倫對粉紅色情有獨鍾，粉紅已成為他的標誌之一，更是粉絲心目中周杰倫專屬的應援色。大衛・碧咸（David Beckham）在創立國際邁阿密足球會（Inter Miami CF）時，亦選擇將粉紅色融入球衣設計中，因而使得球隊突出亮眼 。而對環意單車賽（Giro d’Italia）的車手而言，粉色單車服更是無上榮譽。當領先車手穿上粉紅戰衣，必勝信念無一絲猶豫。這些帝舵表代言人皆有意穿戴粉紅色衣飾。因為他們明白大膽敢為，就是向現狀和偏見挑戰。他們，敢於不受規則所限。Black Bay Chrono粉紅款（碧灣計時型粉紅款）也許不是所有人均能夠駕馭這款很稀有的腕錶，但這無妨，在推出粉紅錶面前，Black Bay Chrono就已經是一款設計大膽的腕錶。自1970年推出首款計時腕錶Oysterdate以來，帝舵表一直致力研發並製造與賽車運動緊密相關的系列腕錶。同樣地，帝舵表與潛水領域的聯繫亦由來已久。自1954年起，帝舵表不斷提升其專業潛水腕錶的品質。Black Bay Chrono腕錶秉承兩者的豐厚傳統，搭配對比鮮明的副計時盤、性能出眾的帝舵表自動上鏈機芯，並配備導柱輪以及垂直計時離合輪裝置，性能卓越，兼具運動氣息與時尚風範。Black Bay Chrono 粉紅款絕不迎合主流，只會少量生產。

**特點**

1. 磨砂及磨光316L不銹鋼錶殼，直徑41毫米，配316L不銹鋼固定外圈及黑色陽極氧化鋁測速計字圈
2. 圓拱形粉紅色錶面，圓形副計時盤色彩對比鮮明
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠計時機芯MT5813型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲、導柱輪及垂直計時離合輪裝置，70小時動力儲備
5. 不銹鋼五鏈節錶帶，配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**從賽車場到海洋：一款腕錶，兩種精神**

Black Bay Chrono忠實延續Black Bay系列的經典美學特色，保留了自1969年以來即成為帝舵潛水腕錶標誌的著名「雪花」指針，搭配粉紅色圓拱形錶面及兩個內凹式黑色副計時盤，對比鮮明，確保讀時清晰可靠。從第一代帝舵計時錶中汲取靈感，新款錶面亦配備45分鐘計時盤，6點鐘位置更設有日曆窗。直徑41毫米的鋼錶殼保留了Black Bay系列的顯著特徵，包括磨砂及磨光修飾、斜切錶耳及帝舵表玫瑰標誌錶冠，藍水晶鏡面的下半部分經重新設計，機芯亦進行了重新配置。不銹鋼按鈕的設計靈感同樣來自初代帝舵計時腕錶，彰顯了品牌一貫以來精益求精的匠心精神。不銹鋼固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，頗具運動感，兼顧外觀與功能，令新款腕錶的個性十足。

**鋼錶帶，配「T-fit」帶扣**

新款Black Bay Chrono腕錶配備不銹鋼五鏈節錶帶，搭配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。此裝置設置五處孔位，佩戴者無需使用工具便可對錶帶進行快速精細調校，調校長度可達8毫米，格外便捷實用。帶扣採用的陶瓷滾珠軸承不僅確保開合順暢安全，更帶來靈活自如的操作體驗。

**帝舵表計時機芯MT5813型**

Black Bay Chrono腕錶搭載帝舵表計時機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。機芯採用帝舵表機芯的經典飾面。一體成型的鏤空鎢自動陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上噴砂及磨光飾面相互交錯，點綴激光飾紋，彰顯未來科技感。

帝舵表原廠計時機芯MT5813型配備矽游絲，動力儲備長達70小時，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的卓越性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，未裝進錶殼的機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求腕錶在完成組裝後，該機芯運轉的誤差仍必須保持在-2至+4秒之間。機芯以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。

秉承帝舵表對品質的至高標準，此機芯堅固可靠，表現出眾。同時，帝舵表所有產品都需通過一系列嚴格測試，以確保每一枚腕錶的品質。

MT5813型機芯由百年靈01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，帝舵表匠心研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨。而作為最終成果的這枚機芯融會了帝舵表與百年靈對機械機芯設計及生產的專業與匠心，堪稱兩個品牌長期合作的智慧結晶。

**BLACK BAY精髓**

一如Black Bay系列其他錶款，Black Bay Chrono腕錶沿用了帝舵潛水腕錶的標誌特色之一──棱角分明的「雪花」指針，此指針首先出現在品牌1969年的產品目錄中。Black Bay系列巧妙融合傳統美學與當代製錶工藝。旗下腕錶並非復刻經典腕錶，而是凝聚了帝舵表近七十年的潛水腕錶製作精髓，時至今日仍在錶壇雄踞一席之地。

腕錶更融入新復古主義設計風格，無論在製作工藝、精準可靠、堅固耐用還是細節整飾方面，均擁有高於行業標準的出眾表現。

**帝舵計時腕錶問世五十年**

1970年，帝舵表推出了首款計時腕錶Oysterdate。這款腕錶堅固耐用，功能強大，設計亦別具匠心。其鮮明的配色、猶如棒球場本壘板的五角形鐘點標記、45分鐘計時盤與設於6點鐘位置的日曆窗均使這款腕錶獨具特色， 問世後旋即得到賽車界的廣泛應用，為帝舵計時腕錶五十多年不斷進取的輝煌發展歷程奠定了基礎。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質的充分自信，並為2020年1月1日後出售的所有產品系列提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可以在保用期間內進行轉讓。腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（帝舵碧灣）、Pelagos（帝舵領潛）、1926（帝舵1926）及Royal（帝舵皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79360N-0019**

**錶殼**

直徑41毫米，磨光及磨砂316L不銹鋼錶殼

**外圈**

316L不銹鋼固定外圈，配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，銀色標記

**上鏈錶冠**

316L不銹鋼旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌

316L不銹鋼旋入式按鈕位於2點鐘及4點鐘位置

**錶面**

圓拱形粉紅色錶面搭配黑色計時盤

日曆窗位於6點鐘位置

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

316L不銹鋼五鏈節錶帶，經磨光及磨砂處理，配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣

**機芯**

帝舵表計時機芯MT5813型，配備計時功能

雙向擺陀系統自動上鏈

**動力儲備**

約70小時

**精准**

瑞士官方天文台認證（COSC）

天文台精密時計

**功能**

中央時針及分針

中央計時秒針

45分鐘計時盤位於3點鐘位置

小秒針盤位於9點鐘位置

快調瞬跳日曆秒針位於6點鐘位置，無調校日曆時間限制

停秒功能以準確調校時間

**遊絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽遊絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**寶石數量**

41顆