BLACK BAY CHRONO

**Per celebrare i 50 anni dei suoi cronografi, TUDOR rilancia il modello Black Bay Chrono in acciaio con una cassa rielaborata e due quadranti con contatori a contrasto, nella più pura tradizione dei cronografi sportivi.**

Sin dalla presentazione del suo primo cronografo nel 1970, il modello Oysterdate, TUDOR ha prodotto orologi legati al mondo dei motori. Allo stesso modo, dal 1954 a oggi TUDOR ha costantemente migliorato i suoi modelli subacquei. Il modello Black Bay Chrono riunisce queste due tradizioni in un cronografo sportivo destinato agli appassionati, con contatori in marcato contrasto con il quadrante e un movimento automatico di Manifattura ad alte prestazioni, ruota a colonne e frizione verticale.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

1. Cassa di 41 mm di diametro in acciaio inossidabile 316L con finitura satinata e lucida, lunetta fissa in acciaio inossidabile 316L, disco in alluminio anodizzato nero e scala tachimetrica
2. Quadrante bombato nero opaco, smerigliato o opalino, con contatori circolari di colore contrastante
3. Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento fosforescente Swiss Super-LumiNova® di grado A
4. Movimento cronografo diManifattura TUDOR MT5813, certificato dal COSC, con spirale del bilanciere in silicio, autonomia di 70 ore, ruota a colonne e frizione verticale
5. Tre cinturini a scelta: in tessuto jacquard nero, in cuoio nero invecchiato o in acciaio rivettato
6. Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni obbligatorie

**SPIRITO DELLA TERRA E DEL MARE**

Fedele all’estetica del Black Bay, il modello Black Bay Chrono rivisita le famose lancette “Snowflake” – segno distintivo del Marchio dal 1969 – con una versione perfezionata per assicurare una leggibilità ottimale del quadrante bombato. Disponibile in due versioni, nero opaco oppure opalino, il quadrante ospita due contatori concavi nei colori inversi, per un contrasto marcato che migliora ulteriormente la leggibilità. La loro finitura è arrotondata. Come nella prima generazione di cronografi TUDOR, sono presenti un contatore 45 minuti e un datario posizionato ad ore 6. Le caratteristiche essenziali del Black Bay sono preservate nella cassa in acciaio di 41 mm di diametro, resa ancor più elegante dal taglio ingegnoso della parte bassa del vetro zaffiro e dal movimento riposizionato. Il design dei pulsanti in acciaio inossidabile è ispirato alla prima generazione di cronografi TUDOR e testimonia la scrupolosa attenzione ai dettagli caratteristica del Marchio. La lunetta fissa in acciaio inossidabile con disco in alluminio anodizzato nero e scala tachimetrica completa l’estetica straordinaria di questo nuovo cronografo sportivo.

**CINTURINO IN TESSUTO JACQUARD O A POLSINO, O BRACCIALE IN ACCIAIO**

Il cinturino in tessuto è una delle caratteristiche distintive di TUDOR, che nel 2010 è stata tra i primi marchi orologieri a includerlo tra le opzioni disponibili per i suoi segnatempo. Realizzato sugli ottocenteschi telai Jacquard dell’azienda Julien Faure, nella regione francese di St-Etienne, è unico per qualità della fattura e vestibilità. Nel 2020 TUDOR e la Julien Faure, un’azienda a conduzione familiare con 150 anni d’esperienza, hanno celebrato i dieci anni di una collaborazione iniziata con la presentazione a Baselworld 2010 dell’Heritage Chrono, il primo modello dotato di un cinturino in tessuto creato dalla manifattura francese.

Il modello Black Bay Chrono è offerto con un cinturino in tessuto nero scelto da TUDOR e tessuto dall’azienda francese. Una seconda opzione è il bracciale in acciaio inossidabile ispirato ai modelli pieghevoli rivettati prodotti da TUDOR negli anni ’50 e ’60. Quei bracciali divennero celebri per i rivetti di attacco delle maglie visibili ai lati del bracciale e per la caratteristica forma rastremata. Oggi questi due dettagli estetici sono stati integrati nel nuovo modello, che però è realizzato con i moderni metodi di fabbricazione a maglie piene. Infine, in omaggio alle corse automobilistiche degli anni ’70, il Black Bay Chrono offre anche una terza opzione: un cinturino a polsino in cuoio nero invecchiato con impunture écru e chiusura pieghevole.

**MOVIMENTO CRONOGRAFO DI MANIFATTURA MT5813**

Il movimento cronografo di Manifattura TUDOR MT5813 che anima il modello Black Bay Chrono offre l’indicazione dell’ora, dei minuti e dei secondi, funzioni cronografiche e datario. Presenta la finitura caratteristica di tutti i Calibri di Manifattura TUDOR.Il suo rotore in tungsteno monoblocco è a vista e satinato con dettagli sabbiati, mentre i ponti e la platina hanno superfici sabbiate e lucide alterne e decorazioni a laser.

Con un’autonomia di 70 ore e spirale del bilanciere in silicio, il movimento cronografo di Manifattura MT5813 è stato certificato “Cronometro” dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri) e le sue prestazioni superano gli standard definiti da questo organismo indipendente. Laddove infatti il COSC ammette una variazione media di -4 e +6 secondi nella marcia giornaliera di un orologio rispetto all’ora assoluta in un singolo movimento, TUDOR richiede ai propri movimenti una variazione compresa tra -2 e +4 secondi nell’orologio completamente assemblato. Questo movimento ad alte prestazioni, con ruota a colonne e frizione verticale, è il risultato della più sofisticata tradizione orologiera. La sua solidità ed affidabilità, garantite da svariati e rigorosi test cui sono sottoposti tutti i prodotti del Marchio, confermano la filosofia TUDOR: proporre orologi di qualità.

Elaborato a partire dal Calibro cronografico di Manifattura Breitling 01, con un organo regolatore di alta precisione sviluppato da TUDOR e con finiture esclusive, questo movimento è il frutto di una duratura collaborazione tra i due Marchi, che hanno deciso di unire le rispettive competenze nella progettazione e produzione di alcuni movimenti meccanici.

**L’ESSENZA DEL BLACK BAY**

Come gli altri modelli della linea Black Bay, il Black Bay Chrono riprende le lancette dalla caratteristica forma spigolosa, note come “Snowflake”, apparse per la prima volta nel catalogo del Marchio del 1969. Tutt’altro che semplici riproduzioni di modelli classici, gli orologi della famiglia Black Bay combinano sottilmente elementi estetici tradizionali con l’arte orologiera contemporanea. Pur mantenendosi assolutamente moderni, riassumono l’esperienza quasi settantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei. Malgrado la loro apparenza neo-vintage, le tecniche di produzione, la robustezza, l’affidabilità, la durevolezza e la precisione, così come la qualità delle loro finiture, superano gli standard del settore.

**50 ANNI DI CRONOGRAFI TUDOR**

Nel 1970, TUDOR presenta il suo primo cronografo, l’Oysterdate. Robusto e funzionale, l’Oysterdate si distingue per l’originalità del design, caratterizzato da colori vivaci, indici delle ore pentagonali che ricordano la forma del piatto del campo da baseball, contatori 45 minuti e datario a ore 6. Adottato immediatamente dal mondo dei motori, apre la strada a 50 anni di cronografi tecnici che TUDOR ha continuato costantemente a migliorare.

**LA GARANZIA TUDOR**

Sin dalla sua fondazione, ad opera di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua visione di un segnatempo ideale, TUDOR non ha mai cessato di produrre – e ancora oggi produce – orologi della massima robustezza, durevolezza, affidabilità e precisione. Forte di questa esperienza, e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni su tutti i suoi prodotti venduti dopo il 1º gennaio 2020. La garanzia non richiede che l’orologio venga registrato né che sia sottoposto a revisioni, ed è trasferibile. Tutti i prodotti TUDOR acquistati tra il 1º luglio 2018 e il 31 dicembre 2019 godranno di un’estensione di 18 mesi della garanzia, per un totale di tre anni e mezzo. TUDOR consiglia inoltre di sottoporre i suoi orologi a revisione dopo circa 10 anni dall’acquisto, a seconda del modello e dell’intensità e frequenza di utilizzo giornaliero.

**IL MARCHIO TUDOR**

TUDOR è un pluripremiato marchio di orologeria svizzera che offre orologi caratterizzati da una raffinata estetica, una straordinaria affidabilità ed un rapporto qualità/prezzo impareggiabile. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta per conto di Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Nel 1946 questi creò la società Montres TUDOR SA per produrre orologi con la stessa filosofia di qualità Rolex, ma a un prezzo più contenuto. Per la loro robustezza e convenienza, nel corso della loro lunga storia gli orologi TUDOR sono stati scelti in tutto il mondo dai più audaci amanti dell’avventura sulla terra ferma, per mare e sui ghiacci. Oggi la collezione TUDOR include modelli emblematici quali Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal, e dal 2015 offre esclusivi movimenti meccanici di Manifattura, ricchi di funzioni e con prestazioni superiori.

**REFERENZA 79360N**

**CASSA**

Cassa in acciaio 316L, 41 mm, finitura lucida e satinata

**LUNETTA**

Lunetta fissa in acciaio 316L con disco in alluminio anodizzato nero opaco, scala tachimetrica e indici in argento

**CORONA DI CARICA**

Corona di carica a vite in acciaio 316L con la rosa TUDOR in rilievo

Pulsanti a vite in acciaio 316L ad ore 2 e 4

**QUADRANTE**

Nero con contatori argento o opalino con contatori neri, bombato

Datario a ore 6

**VETRO**

Vetro zaffiro bombato

**IMPERMEABILITÀ**

Impermeabile fino a 200 metri

**BRACCIALE**

Bracciale rivettato in acciaio 316L, con finiture lucide e satinate, cinturino in cuoio nero con polsino rimovibile con chiusura pieghevole e fermaglio di sicurezza, o cinturino in tessuto nero con fibbia ad ardiglione

**MOVIMENTO**

Calibro di Manifattura MT5813 con funzione cronografo

Movimento cronografo meccanico a carica automatica con rotore bidirezionale

**AUTONOMIA**

70 ore circa

**PRECISIONE**

Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC

(Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

**FUNZIONI**

Ore e minuti al centro

Secondi cronografici al centro

Contatore cronografico 45 minuti a ore 3

Contatore dei piccoli secondi a ore 9

Cambio data istantanea con correzione rapida a ore 6

Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

**ORGANO REGOLATORE**

Bilanciere ad inerzia variabile, vite di microregolazione

Molla a spirale in silicio antimagnetica

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

**DIAMETRO TOTALE**

30,4 mm

**SPESSORE**

7,23 mm

**NUMERO DI RUBINI**

41 rubini