BLACK BAY

**TUDOR presenta il nuovo Black Bay, ultima evoluzione tecnica ed estetica del suo emblematico orologio subacqueo con lunetta bordeaux. La famiglia Black Bay si arricchisce con un modello che presenta elementi di design ripensati, una chiusura “T-fit” e che è certificato Master Chronometer dal METAS.**

Il primo modello Black Bay è stato presentato nel 2012 con una lunetta bordeaux e, nel 2016, è stato riproposto con Calibro di Manifattura. Dalla sua evoluzione nasce oggi un terzo segnatempo che prefigura il futuro estetico e tecnico della linea. Il nuovo Black Bay, orologio dal design emblematico della collezione TUDOR, è un ulteriore esempio di come il Marchio padroneggi uno dei più alti standard in termini di cronometria e resistenza ai campi magnetici. Sottoposto ai test del METAS, l’Istituto federale di metrologia svizzero, questo modello coniuga tecnologie orologiere all’avanguardia ed elementi di design ispirati ai quasi settant’anni di esperienza di TUDOR nella produzione di robusti orologi subacquei professionali.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

1. Proporzioni “originali” del Black Bay con cassa di 41 mm di diametro in acciaio inossidabile e lunetta unidirezionale bordeaux graduata 60 minuti
2. Quadrante nero con dettagli dorati, finitura satinata *soleil*, leggermente bombato
3. Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento luminescente Swiss Super‑LumiNova® Grade A
4. Calibro di Manifattura MT5602‑U certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore
5. Bracciale in acciaio inossidabile rivettato a tre maglie o bracciale a cinque maglie o cinturino in caucciù, tutti con chiusura TUDOR “T‑fit” con regolazione rapida
6. Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni periodiche obbligatorie

**LA QUALITÀ TUDOR**

In linea con la volontà del Marchio di migliorare costantemente il livello qualitativo dei propri prodotti, il nuovo Black Bay si aggiunge all’elenco dei modelli TUDOR che hanno superato il protocollo di test della certificazione Master Chronometer. Si tratta della terza volta che un orologio del Marchio riceve questa prestigiosa certificazione: un passo verso un futuro dove il METAS sarà esteso all’intera collezione. Questa certificazione richiede di apportare numerose modifiche a un Calibro di Manifattura TUDOR e consente al Marchio di attestare la straordinaria qualità dei suoi orologi attraverso la convalida da parte di un organismo indipendente.

**UNA CERTIFICAZIONE INDIPENDENTE COMPLETA E STANDARD ELEVATI**

La certificazione Master Chronometer del METAS è completa e riguarda tutte le principali caratteristiche funzionali di un orologio, tra cui la precisione, la resistenza ai campi magnetici, l’impermeabilità e l’autonomia. Gli standard in questione sono incredibilmente alti, a cominciare dalla precisione. Un orologio risulta idoneo, infatti, laddove la variazione nella marcia giornaliera rientri in un intervallo di cinque secondi (0 +5), ossia cinque secondi in meno rispetto agli standard del Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC) (-4 +6) in un singolo movimento e un secondo in meno rispetto allo standard interno di TUDOR, che si applica ai modelli del Marchio dotati di un Calibro di Manifattura (-2 +4). La certificazione garantisce, inoltre, la precisione dell’orologio sottoposto a campi magnetici di intensità pari a 15.000 gauss, e che la capacità impermeabile dichiarata dal fabbricante è conforme alla norma dell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), il che vale anche per l’autonomia di ogni orologio Master Chronometer. È altresì importante notare che vi sono due prerequisiti essenziali affinché si possa ottenere la certificazione: la manifattura svizzera deve rispettare i criteri propri della designazione “Swiss Made”, mentre il movimento deve essere certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC).

**CRITERI E TEST RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE METAS**

Di seguito sono riassunti tutti i test e i prerequisiti essenziali ai fini della certificazione Master Chronometer, che è stata ottenuta dal Black Bay:

* Swiss Made
* Certificazione dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC)
* Precisione dell’orologio a due temperature, in sei posizioni diverse e a due livelli di autonomia distinti: 100% e 33%
* Corretto funzionamento quando esposto a un campo magnetico di 15.000 gauss e nessuna deviazione della precisione in seguito a questa esposizione
* Impermeabilità fino a 200 m, conformemente alla norma ISO
* Autonomia di 70 ore

**IL CALIBRO DI MANIFATTURA MT5602‑U**

Il Calibro di Manifattura MT5602‑U che anima il Black Bay indica ore, minuti e secondi. Il suo aspetto è in linea con l’estetica generale dei Calibri di Manifattura TUDOR, con uno specifico motivo *soleil* a laser e con l’iscrizione Master Chronometer sui ponti, per mettere in risalto le sue notevoli prestazioni. Il suo rotore, realizzato in tungsteno monoblocco, è a vista e presenta la caratteristica scanalatura radiale a laser con dettagli sabbiati, mentre i ponti e la platina hanno superfici sabbiate e lucide alternate e decorazioni a laser.

Grazie al bilanciere a inerzia variabile, mantenuto in posizione da un robusto ponte passante con due punti di fissaggio, è progettato per garantire solidità e precisione. Insieme alla spirale del bilanciere antimagnetica in silicio, questo sistema permette al Calibro di Manifattura MT5602‑U di funzionare in un orologio completamente assemblato entro un intervallo di tolleranza di cinque secondi (0 +5).

Un’altra caratteristica di rilievo del Calibro di Manifattura MT5602‑U è l’autonomia “a prova di weekend”, ossia con una durata di 70 ore certificata dal METAS. Questo significa che chi indossa l’orologio può, ad esempio, toglierlo il venerdì sera e rimetterlo al polso il lunedì mattina senza doverlo ricaricare. Perciò, anche quando si deve partire per il fine settimana, l’orologio può aspettare tranquillamente a casa.

**UN’ESTETICA EMBLEMATICA**

Il Black Bay con lunetta bordeaux resta uno degli orologi TUDOR più riconosciuti e riconoscibili. Oggi, il nuovo Black Bay riprende le proporzioni del modello originale, con una cassa di 41 mm di diametro dal profilo più sottile. La lunetta girevole unidirezionale offre una presa ottimale e il suo disco presenta numeri leggermente arrotondati allineati al contorno dell’anello esterno. I dettagli estetici, tuttavia, non si limitano alle dimensioni della cassa e alla lunetta. La lancetta dei secondi di forma “Lollipop” evoca quella dei primi orologi subacquei del Marchio, mentre il quadrante nero presenta una finitura leggermente satinata *soleil* che, con la luce diretta, crea un sottile bagliore. L’evoluzione è visibile anche dal punto di vista ergonomico, con una corona ridisegnata ispirata alle corone dalle linee morbide presenti sugli orologi tecnici storici del Marchio e montata a filo con la banda della *carrure*‎, in modo che il suo tubo non sia visibile.

**BRACCIALI IN ACCIAIO O CINTURINO IN CAUCCIÙ, TUTTI CON CHIUSURA “T‑FIT”**

Il Black Bay è corredato da un bracciale a tre maglie in acciaio interamente satinato o da un bracciale a cinque maglie di forma ovale in acciaio satinato e lucido, entrambi dotati di chiusura TUDOR “T‑fit” con sistema per la regolazione rapida della lunghezza. Facile da usare, senza l’ausilio di alcuno strumento e attraverso cinque posizioni, questo pratico sistema permette a chi indossa l’orologio di variare istantaneamente e con precisione la lunghezza totale del bracciale fino a un massimo di 8 mm. Oltre ad offrire una piacevole sensazione al tatto, i cuscinetti a sfera in ceramica presenti sul fermaglio consentono di chiudere il bracciale facilmente e in tutta sicurezza.

Infine, il Black Bay è disponibile anche con un cinturino nero in caucciù. Il cinturino è dotato di chiusura TUDOR “T-fit” ed è proposto in tre misure; può anche essere tagliato per riflettere alla perfezione le misure del polso di chi lo indossa. Presenta al suo interno l’emblematico motivo “Snowflake” per offrire una presa ottimale, nonché la forma sagomata progettata specificamente per il Black Bay.

**L’ESSENZA DEL BLACK BAY**

I quadranti della linea Black Bay si ispirano a quelli degli orologi subacquei prodotti da TUDOR negli anni ’50. Riprendono le lancette con la caratteristica forma spigolosa, note come “Snowflake”, da alcuni modelli apparsi nel catalogo del Marchio del 1969. La corona senza spallette di protezione e le caratteristiche della cassa sono richiami alle prime generazioni di orologi subacquei TUDOR.

La famiglia Black Bay combina finemente elementi estetici tradizionali con l’arte orologiera contemporanea. Tutt’altro che semplici riedizioni di modelli classici, gli orologi di questa collezione riassumono l’esperienza più che sessantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei, mantenendosi però assolutamente moderni. Malgrado la loro apparenza neo‑vintage, le tecniche di produzione, l’affidabilità, la robustezza e la qualità delle loro finiture rispondono ai più rigorosi requisiti odierni.

**LA MANIFATTURA TUDOR**

Ogni orologio TUDOR, compreso il Black Bay, è assemblato e interamente testato secondo gli elevati standard del Marchio presso la nuova Manifattura TUDOR di Le Locle, in Svizzera. Questa nuova struttura all’avanguardia, che riunisce il *know‑how* degli orologiai TUDOR con i sistemi di gestione della produzione e i test automatizzati più avanzati, è stata completata nel 2021 dopo tre anni di lavori. Interamente arredata nella tonalità di rosso emblematica di TUDOR, la Manifattura si sviluppa su quattro piani, vanta una superficie complessiva di 5.500 metri quadri ed è collegata sia fisicamente che visivamente alla Manifattura Kenissi, l’unità industriale fondata nel 2016 per la produzione dei movimenti TUDOR. Grazie alla Manifattura Kenissi e alla rete di aziende controllate da TUDOR, il Marchio ha potuto integrare lo sviluppo e la produzione di calibri meccanici ad alte prestazioni. Oggi, dunque, TUDOR ha il pieno controllo sulla produzione di componenti strategici ed è in grado di garantirne la qualità.

**LA GARANZIA TUDOR**

Sin dalla creazione del Marchio da parte di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua aspirazione a creare segnatempo eccezionali, TUDOR non ha mai smesso di produrre orologi che fossero il più possibile robusti, duraturi, affidabili e precisi. Forte di quest’esperienza e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni per tutti i suoi prodotti. Questa garanzia non richiede di registrare l’orologio né di sottoporlo a revisioni periodiche ed è trasferibile. TUDOR raccomanda di sottoporre i suoi orologi ad una revisione completa ogni dieci anni circa, a seconda del modello e di quanto vengono utilizzati nel quotidiano.

**TUDOR È #BORNTODARE**

Nel 2017, TUDOR ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria la cui essenza è racchiusa nelle parole #BornToDare. Un motto che affonda le sue radici nella storia del Marchio e ne afferma i valori odierni. Al centro, ci sono le storie di individui audaci che, con un orologio TUDOR al polso, hanno raggiunto straordinari traguardi sulla terra ferma e sui ghiacci, in cielo e sott’acqua. Ma la campagna fa anche riferimento alla visione di Hans Wilsdorf, fondatore di TUDOR, che decise di fabbricare orologi capaci di resistere alle condizioni più estreme e adatti agli stili di vita più avventurosi. Evoca quell’approccio orologiero unico che ha forgiato la reputazione del Marchio. Adottando per prima innovazioni che successivamente diventano parametri di riferimento essenziali, TUDOR è sempre all’avanguardia dell’industria orologiera. Lo spirito #BornToDare è supportato in tutto il mondo da ambasciatori straordinari, che hanno raggiunto traguardi eccellenti nel corso della loro vita proprio grazie a questo approccio audace.

**IL MARCHIO TUDOR**

TUDOR è un marchio pluripremiato di orologeria svizzera che offre orologi meccanici caratterizzati da uno spiccato senso dello stile, una straordinaria affidabilità e un rapporto qualità‑prezzo senza eguali. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta da Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Nel 1946 istituì ufficialmente la società Montres TUDOR SA per produrre orologi con la stessa filosofia di qualità di Rolex, ma ad un livello di prezzo più accessibile. Grazie alla loro robustezza e accessibilità, nel corso della loro storia gli orologi TUDOR sono stati scelti da alcuni tra i più coraggiosi protagonisti dell’avventura sulla terra ferma, in cielo, sott’acqua e sui ghiacci. Oggi la collezione TUDOR comprende modelli emblematici quali Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal. Dal 2015 TUDOR presenta inoltre modelli con movimenti meccanici di Manifattura dotati di diverse funzioni e di prestazioni superiori.

**REFERENZA 7941A1A0RU**

**CASSA**

Cassa in acciaio inossidabile, 41 mm, finitura lucida e satinata

**LUNETTA**

Lunetta unidirezionale graduata 60 minuti in acciaio inossidabile con disco in alluminio

**CORONA DI CARICA**

Corona di carica a vite in acciaio inossidabile con la rosa TUDOR in rilievo

**QUADRANTE**

Nero, bombato

**VETRO**

Vetro zaffiro bombato

**IMPERMEABILITÀ**

Impermeabile fino a 200 m

**BRACCIALE**

Bracciale a tre maglie o a cinque maglie in acciaio inossidabile con finitura lucida e satinata oppure cinturino in caucciù, tutti con chiusura TUDOR “T‑fit”

**MOVIMENTO**

Calibro di Manifattura MT5602‑U

Movimento meccanico a carica automatica con rotore bidirezionale

**AUTONOMIA**

Autonomia di 70 ore certificata dal METAS

**PRECISIONE**

Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC

(Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

Certificazione Master Chronometer rilasciata dal METAS

**FUNZIONI**

Ore, minuti e secondi al centro

Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

**ORGANO REGOLATORE**

Bilanciere a inerzia variabile, taratura di precisione a vite

Spirale del bilanciere in silicio antimagnetica

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

**DIAMETRO TOTALE**

31,8 mm

**SPESSORE**

6,5 mm

**NUMERO DI RUBINI**

25 rubini