PELAGOS FXD CHRONO “CYCLING EDITION”

**TUDOR presenta un Pelagos FXD del tutto inedito, sviluppato appositamente per i ciclisti del TUDOR Pro Cycling Team: un cronografo dedicato al ciclismo, progettato per offrire leggerezza e funzionalità. Dotato di una cassa in composito di carbonio e animato da un Calibro di Manifattura ad alte prestazioni, l’orologio** **rispecchia lo spirito audace di un team che si cimenta in alcune delle gare ciclistiche più difficili del mondo tra cui, a partire dal 2024, il Giro d’Italia.**

Il ciclismo agonistico non è per i deboli di cuore. A ogni pedalata, i corpi e le menti degli atleti sono spinti al limite assoluto, senza parlare dell’incredibile livello di pericolosità di questo sport. Un orologio progettato pensando al ciclismo professionistico deve non solo poter resistere alle esigenze dettate dalle condizioni estreme dello sport, ma anche poter essere agevolmente usato dai ciclisti. Come è risaputo, le biciclette che offrono le migliori prestazioni in termini di velocità sono realizzate in fibra di carbonio: ecco perché TUDOR ha optato per un composito di carbonio per la cassa di questo nuovo cronografo progettato per i ciclisti più audaci. Il ricorso a elementi in titanio contribuisce a conferire robustezza all’orologio, una qualità imprescindibile considerati i molteplici imprevisti a cui il ciclismo espone.

Ma la robustezza, nelle fasi di progettazione, non è stata l’unica priorità: la sfida era anche fare in modo che il ciclista, in sella alla propria bicicletta, potesse contare su uno strumento davvero utile. La scala tachimetrica di un cronografo è generalmente calibrata sulle velocità raggiunte da un’automobile; e in effetti, molti cronografi TUDOR presentano la graduazione tipicamente associata agli sport motoristici. A rendere speciale il modello “Cycling Edition” è il fatto che presenta una scala tachimetrica ricalibrata per adattarsi alle velocità sostenute dai ciclisti. Tale scala è “avvolta” in una spirale attorno al quadrante, per far sì che le velocità medie a cui abitualmente pedalano gli atleti siano leggibili con un’occhiata. La funzione tachimetro del Pelagos FXD Chrono “Cycling Edition” è stata progettata specificamente per il ciclismo.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

1. Cassa in composito di carbonio nero opaco, 43 mm, con barrette fisse per l’attacco del cinturino
2. Lunetta fissa graduata 60 minuti
3. Scala tachimetrica sul quadrante progettata per il ciclismo
4. Quadrante nero opaco con indici delle ore applicati monoblocco in composito di ceramica luminescente
5. Calibro di Manifattura MT5813 certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC) con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore
6. Lancette “Snowflake”, una delle caratteristiche distintive degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento luminescente Swiss Super‑LumiNova® Grade X1
7. Cinturino ad anello in tessuto tecnico nero con elementi metallici coordinati

**QUADRANTI NATI PER LE GARE**

Il quadrante nero opaco con dettagli rossi pone al primo posto la leggibilità e richiama i colori del TUDOR Pro Cycling Team. Le lancette “Snowflake” e gli indici delle ore quadrati, elementi emblematici di TUDOR fin dagli anni ’60 progettati per offrire una superficie luminosa più ampia, sono realizzati in composito di ceramica luminescente per garantire una leggibilità ottimale anche nelle circostanze più difficili. Attorno al quadrante, stampata sul *réhaut* a 45°, la scala tachimetrica ricalibrata presenta un anello interno adattato alle velocità di corsa dei ciclisti.

**UN CINTURINO IN TESSUTO PENSATO PER IL CICLISMO**

Il cinturino ad anello in tessuto è un elemento distintivo di TUDOR, uno dei primi marchi di orologi a offrirlo nel 2010. Realizzato sugli ottocenteschi telai jacquard dell’azienda Julien Faure della regione francese di St‑Etienne, è unico per qualità della fattura, robustezza e vestibilità. Per i modelli Pelagos FXD, TUDOR e Julien Faure hanno sviluppato un cinturino altamente tecnico. Costituito da una fascia di 22 mm di larghezza in tessuto tecnico jacquard di colore nero e da una tradizionale fibbia ad ardiglione, è perfetto per gli sportivi sempre in sella alla propria bicicletta.

**IL MOVIMENTO CRONOGRAFO DI MANIFATTURA MT5813**

Il movimento di Manifattura MT5813 che anima il modello Pelagos FXD Chrono “Cycling Edition” offre l’indicazione dell’ora, dei minuti e dei secondi, funzioni cronografiche e datario. Inoltre, presenta la finitura opaca caratteristica di tutti i Calibri di Manifattura TUDOR e l’emblematico rotore in tungsteno monoblocco a vista.

Con un’autonomia di 70 ore “a prova di weekend” e spirale del bilanciere in silicio, il movimento cronografo di Manifattura MT5813 è certificato “Cronometro” dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC) e le sue prestazioni superano gli standard definiti da questo organismo indipendente in quanto offre, in un orologio completamente assemblato, una precisione di –2 +4 secondi al giorno. Questo movimento ad alte prestazioni, con ruota a colonne e frizione verticale, è il risultato della più sofisticata tradizione orologiera. La sua solidità e affidabilità, garantite da svariati e rigorosi test cui sono sottoposti tutti i prodotti del Marchio, confermano la filosofia TUDOR: proporre orologi di qualità.

Elaborato a partire dal Calibro cronografo di Manifattura Breitling 01, con un organo regolatore di alta precisione sviluppato da TUDOR e finiture esclusive, questo movimento è il frutto di una duratura collaborazione tra i due Marchi.

**LA MANIFATTURA TUDOR**

Ogni orologio TUDOR è assemblato e interamente testato secondo gli elevati standard del Marchio presso la nuova Manifattura TUDOR di Le Locle, in Svizzera. Questa nuova struttura all’avanguardia, che riunisce il *know‑how* degli orologiai TUDOR con i sistemi di gestione della produzione e i test automatizzati più avanzati, è stata completata nel 2021 dopo tre anni di lavori. Interamente arredata nella tonalità di rosso emblematica di TUDOR, la Manifattura si sviluppa su quattro piani, vanta una superficie complessiva di oltre 5.500 metri quadri ed è collegata sia fisicamente che visivamente alla Manifattura Kenissi, l’unità industriale fondata nel 2016 per la produzione dei movimenti TUDOR. Grazie alla Manifattura Kenissi e alla rete di aziende controllate da TUDOR, il Marchio ha potuto integrare lo sviluppo e la produzione di Calibri meccanici ad alte prestazioni. Oggi, dunque, TUDOR ha il pieno controllo sulla produzione di componenti strategici ed è in grado di garantirne la qualità.

**LA GARANZIA TUDOR**

Sin dalla creazione del Marchio da parte di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua aspirazione a creare segnatempo eccezionali, TUDOR non ha mai smesso di produrre orologi che fossero il più possibile robusti, duraturi, affidabili e precisi. Forte di quest’esperienza e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni per tutti i suoi prodotti. Questa garanzia non richiede di registrare l’orologio né di sottoporlo a revisioni periodiche ed è trasferibile. TUDOR raccomanda di sottoporre i suoi orologi ad una revisione completa ogni dieci anni circa, a seconda del modello e di quanto vengono utilizzati nel quotidiano.

**TUDOR È “BORN TO DARE”**

Nel 2017 TUDOR ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria la cui essenza è racchiusa nelle parole “Born To Dare”. Un *claim* che affonda le sue radici nella storia del Marchio e ne afferma i valori odierni. Al centro, ci sono le storie di individui audaci che, con un orologio TUDOR al polso, hanno raggiunto straordinari traguardi sulla terra ferma e sui ghiacci, in cielo e sott’acqua. Ma la campagna fa anche riferimento alla visione di Hans Wilsdorf, fondatore di TUDOR, che decise di realizzare orologi capaci di resistere alle condizioni più estreme e adatti agli stili di vita più avventurosi. Evoca quell’approccio orologiero unico che ha forgiato la reputazione del Marchio. Adottando per prima innovazioni che successivamente diventano parametri di riferimento essenziali, TUDOR è sempre all’avanguardia dell’industria orologiera. Lo spirito “Born To Dare” è supportato in tutto il mondo da ambasciatori straordinari, che hanno raggiunto traguardi eccellenti proprio grazie a questo approccio audace alla vita.

**IL MARCHIO TUDOR**

TUDOR è un marchio pluripremiato di orologeria svizzera che propone orologi meccanici caratterizzati da uno spiccato senso dello stile, una straordinaria affidabilità e un rapporto qualità‑prezzo senza eguali. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta da Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Nel 1946 istituì ufficialmente la società Montres TUDOR SA per produrre orologi con la stessa filosofia di qualità di Rolex, ma ad un livello di prezzo più accessibile. Grazie alla loro robustezza e affidabilità, nel corso della loro storia gli orologi TUDOR sono stati scelti da alcuni tra i più coraggiosi protagonisti dell’avventura sulla terra ferma, in cielo, sott’acqua e sui ghiacci. Oggi la collezione TUDOR comprende modelli emblematici quali Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal. Dal 2015 TUDOR presenta inoltre modelli con movimenti meccanici di Manifattura dotati di diverse funzioni e di prestazioni superiori.

**REFERENZA 25827KN (cronografo)**

**CASSA**

Cassa in composito di carbonio nero, 43 mm, finitura opaca

**LUNETTA**

Lunetta fissa graduata 60 minuti

**CORONA DI CARICA**

Corona di carica a vite in titanio con scudo TUDOR in rilievo

**PULSANTI**

Titanio, ad azione diretta

**QUADRANTE**

Nero, opaco, dettagli rossi sui contatori del cronografo e sulla scala tachimetrica

**VETRO**

Vetro zaffiro bombato

**IMPERMEABILITÀ**

Impermeabile fino a 100 metri

**BRACCIALE**

Cinturino ad anello in tessuto nero

**MOVIMENTO**

Calibro di Manifattura MT5813 con funzione cronografo

Movimento cronografo meccanico a carica automatica con rotore bidirezionale

**AUTONOMIA**

70 ore circa

**PRECISIONE**

Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC

(Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

**FUNZIONI**

Lancette delle ore e dei minuti al centro

Secondi cronografici al centro

Contatore cronografico 45 minuti a ore 3

Piccoli secondi a ore 9

Data istantanea con correzione rapida a ore 6

Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

**ORGANO REGOLATORE**

Bilanciere a inerzia variabile, taratura di precisione a vite

Spirale del bilanciere in silicio antimagnetica

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

**DIAMETRO TOTALE**

30,4 mm

**SPESSORE**

7,23 mm

**NUMERO DI RUBINI**

41 rubini